# DE TONERKANALEN VAN DE FOTOGELEIDENDE DRUM REINIGEN

## Overzicht

Als u zwarte of strepen ziet nadat u de glasplaat en de automatische documentinvoereenheid hebt gereinigd, moet u de tonerkanalen van de fotogeleidende drum reinigen met de tonerkanaalreiniger.

- Als het reinigen van de tonerkanalen van de fotogeleidende drum het probleem niet oplost, trekt u de knop nog driemaal uit en duwt u deze weer terug.
- Wanneer u de knop gebruikt om de tonerkanalen te reinigen, trekt en duwt u de knop langzaam van de ene kant naar de andere.

## Bediening

Open de voorklep.
Verwijder de toner inzamelcontainer.
Duw de ontgrendeling van de tonerafvalverzamelaar omhoog.
De toner inzamelcontainer valt dan naar voren, zoals afgebeeld.
Houd de container voorzichtig tegen met uw handen en laat de container zo ver mogelijk naar voren vallen.
Reinig het tonerkanaal.
Trek de tonerkanaalreiniger volledig omhoog en duw deze voorzichtig weer naar binnen.
Duw de toner inzamelcontainer in het apparaat.
Duw de container naar binnen totdat deze vastklikt.
Sluit de voorklep.
Terug naar begin