# DlE KWALITEIT VAN DE GESCANDE AFBEELDING IS SLECHT

Als u niet in staat bent een probleem op te lossen met behulp van de oplossingen in deze handleiding, drukt u op de toets [Aan] en zet u de hoofdschakelaar in de stand ''. Wacht ten minste 10 seconden en zet dan de hoofdschakelaar in de stand ''. Nadat de kleur van de Aan-indicator in groen is veranderd, drukt u op de toets [Aan].
Als de achtergrondkleur van de opdrachtstatusweergave in de rechterbovenhoek van het aanraakscherm niet grijs is, mag u de hoofdschakelaar niet uitschakelen en de stekker niet uit het stopcontact halen. Dit zou de harde schijf kunnen beschadigen of kunnen zorgen voor verlies van opgeslagen of ontvangen data.

Wat u moet controleren | Oplossing
--- | ---
Komt het origineel uit drukwerk zoals een boek of tijdschrift? | Gebruik de volgende procedure om moiré te beperken: Als het origineel drukwerk is, kunnen verticale patronen (moiré) worden weergegeven. Selecteer [Overige] → [Scherpte] in het basisscherm en maak de omtrek van de afbeelding zachter om het moiré-effect te verminderen (alleen in "E-mail", "FTP/Bureaublad", "Netwerkmap" en "Scannen naar extern geheugenapparaat"). Soms is het ook mogelijk het moiré-effect te verminderen door de resolutie-instelling te wijzigen of het origineel iets te verschuiven (of de hoek te wijzigen) op de glasplaat.
Is bij het scannen van een origineel met kleuren of grijstinten de kleurmodus ingesteld op [Mono2]? | Wanneer de kleurmodus wordt ingesteld op [Mono2], worden de kleuren in het origineel vervangen door zwart of door wit. Dit is geschikt voor originelen met alleen tekst. Voor originelen met illustraties kunt u het best de toets [Starten] gebruiken met de kleurmodus ingesteld op [Grijstinten], of de kleurmodus van de toets [Starten kleur] instellen op [Meerkleuren] of [Automatisch] → [Grijstinten] en vervolgens scannen.
Is een bestemming ingevoerd waarvoor [TIFF-S] is geselecteerd als bestandsindeling? | Als u een afbeelding die is gescand met een hoge resolutie wilt verzenden naar bestemmingen voor 'E-mail', 'FTP/Bureaublad' en 'Netwerkmap', moet u de afbeelding afzonderlijk naar scan- en Internetfaxbestemmingen verzenden. Bij verzendingen met zowel bestemmingen voor 'E-mail', 'FTP/Bureaublad' en 'Netwerkmap' als Internetfaxbestemmingen waarbij [TIFF-S] als indeling is geselecteerd, blijft de resolutie onveranderd op [200X200dpi], zelfs als u een andere resolutie instelt.

Terug naar begin