# INVOEGVELLEN INVOEGEN TUSSEN TRANSPARANTEN(TRANSPARANT-INSTEEKVELLEN)

## Overzicht

Wanneer u kopieert op transparanten, blijven de vellen door statische elektriciteit mogelijk aan elkaar plakken.
Met de functie voor transparant-insteekvellen wordt automatisch een vel papier ingevoegd tussen elk vel transparant, zodat de vellen makkelijker te hanteren zijn.
U kunt ook op invoegvellen kopiëren.
Wanneer u 2-zijdig kopieert, kunt u alleen de modus "Dubbelzijdig naar enkelzijdig" gebruiken.

- In deze modus kunt u het aantal kopieën niet selecteren.
- U kunt transparanten alleen in de doorvoerlade plaatsen.

## Bediening

Plaats de transparanten met de voorzijde omlaag in de doorvoerlade en laad de transparantvellen.
Configureer de doorvoerlade-instellingen na het laden van de transparanten.

- KOPIEËN MAKEN MET DE DOORVOERLADE

Plaats het origineel en tik op de toets [Voorbeeld].
Plaats het origineel in de documentinvoerlade van de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.

- AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
- GLASPLAAT

Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Transparant-Insteekvellen].
Tik op de toets [Aan].
Als u een kopie wilt maken op invoegvellen, tikt u op het selectievakje [Ook kopiëren op insteekvellen] om dit in te stellen op .
Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].
De instelling voor transparant-insteekvellen annuleren:
tik op de toets [Uit].
Controleer de voorbeeldafbeelding in het voorbeeldscherm.
Controleer of de instellingen de gewenste resultaten opleveren.
Alle instellingen annuleren:
Tik op de toets [CA].
Tik op de toets [Starten].
Wanneer u slechts één set kopieën maakt, hoeft u het aantal kopieën niet op te geven.
Twee of meer sets kopieën maken:
Tik op de kopieweergavetoets om het aantal kopieën op te geven.
Terug naar begin