# TABTEKSTEN OP TABPAPIER KOPIËREN(TABKOPIE)

## Overzicht

Laad een vel tabpapier in de doorvoerlade en maak een kopie op een tab.
Bereid de juiste originelen voor tabteksten voor.
Relatie tussen de originelen en het tabpapier
Tab kopiëren met links inbinden

Originelen | De originelen plaatsen | Tabpapier laden
--- | --- | ---

Tab kopiëren met rechts inbinden

Originelen | De originelen plaatsen | Tabpapier laden
--- | --- | ---

Tabkopie moet worden opgegeven voordat het origineel wordt gescand.
De standaardbreedte wijzigen voor afbeeldingsverschuiving bij kopiëren op tabpapier:
Selecteer in de instellingsmodus [Systeeminstellingen] → [Kopieerinstellingen] → [Kopieerinstelling] → [Instellingen oorspronkelijke tabkopie].
De standaardbreedte voor afbeeldingsverschuiving kan worden ingesteld van 0 tot 20 mm (0" tot 5/8"). De fabrieksinstelling is 10 mm ("1/2").

## Bediening

Tik op de toets [Overige] en op de toets [Tabkopie].
Tik op de toets [Aan].
Stel een breedte in voor de afbeeldingsverschuiving (tabbreedte).

- Tik op de getalsweergave die de breedte voor de afbeeldingsverschuiving weergeeft en voer een breedte in met de cijfertoetsen.
- Als u het gebied snel wilt instellen, geeft u eerst met de cijfertoetsen een waarde op die dicht bij de gewenste waarde ligt en past u deze vervolgens aan met .

Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].
De instelling voor tabkopieën annuleren:
Tik op de toets [Uit].
Laad het tabpapier.
Als u de doorvoerlade gebruikt, plaatst u het papier met de afdrukzijde omlaag.
Plaats het papier zo dat de zijde met de tab het laatst wordt ingevoerd in het apparaat.
Configureer, nadat u tabpapier in de doorvoerlade hebt geladen, de instellingen van de doorvoerlade zoals wordt beschreven in 'KOPIEËN MAKEN MET DE DOORVOERLADE'.
De breedte van het tabpapier kan zo breed zijn als de breedte van A4 (210 mm) plus 20 mm (of 8-1/2" x 11" papier (8-1/2") plus 5/8").
Plaats het origineel en tik op de toets [Voorbeeld].
Plaats het origineel in de documentinvoerlade van de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.

- AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
- GLASPLAAT

Controleer de voorbeeldafbeelding in het voorbeeldscherm.
Controleer of de instellingen de gewenste resultaten opleveren.
Alle instellingen annuleren:
Tik op de toets [CA].
Tik op de toets [Starten].
Wanneer u slechts één set kopieën maakt, hoeft u het aantal kopieën niet op te geven.
Twee of meer sets kopieën maken:
Tik op de kopieweergavetoets om het aantal kopieën op te geven.
Terug naar begin