# KOPIEERPROCEDURE

Tik eerst op het pictogram [Kopiëren] in het beginscherm om de kopieermodus in te schakelen.

- DE KOPIEERMODUS SELECTEREN

Plaats het origineel.
Plaats het origineel in de documentinvoerlade van de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.

- AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
- GLASPLAAT

Scan het origineel.
Tik op de toets [Voorbeeld] om het origineel te scannen.

- Als u 2-zijdige kopieën wilt maken, configureert u de kopieerinstellingen voor 2-zijdig kopiëren voordat u het origineel gaat scannen.
- Als u de voorbeeldafbeelding niet wilt controleren, tikt u op de toets [Starten kleur] of [Starten zwart-wit] om het kopiëren te starten.

Controleer de voorbeeldafbeelding.
Geef de voorbeeldafbeelding van het gescande origineel weer.
Controleer in het voorbeeldscherm de instellingen, 2-zijdig kopiëren of nietpositie.
Begin met kopiëren.
Tik op de toets [Starten].
Wanneer u slechts één set kopieën maakt, hoeft u het aantal kopieën niet op te geven.

- Twee of meer sets kopieën maken:
  Tik op de kopieweergavetoets om het aantal kopieën op te geven.
- Tik op de toets [CA] om alle instellingen te annuleren.
  Wanneer u op de toets [CA] tikt, worden alle eerder geselecteerde instellingen gewist en keert u terug naar het basisscherm.
  - Het kopiëren annuleren:
    Tik op de toets [STOP].

Voordat u begint met kopiëren, tikt u op de toets [Bestand] of [Snelbestand] in het actiescherm als u het gescande origineel wilt opslaan als gegevensbestand.

- SNELBESTAND
- BESTAND

Terug naar begin