# BUITENKANT

In dit gedeelte worden de namen en functies van de verschillende onderdelen aan de buitenkant van het apparaat beschreven.
×
Automatische documentinvoereenheid
Hiermee worden meerdere originelen automatisch geladen en gescand. Kunnen beide zijden van 2-zijdige originelen automatisch tegelijk worden gescand.
- AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
×
Voorklep
Open deze klep om de hoofdschakelaar in of uit te schakelen of een tonercartridge te vervangen.
- DE VOEDING INSCHAKELEN
- DE TONERCARTRIDGE VERVANGEN
×
Uitvoerlade (middelste lade)*
Afgedrukt papier wordt naar deze lade uitgevoerd.
×
Bedieningspaneel
Op dit paneel bevinden zich de toets [Aan], de toets/indicator [Spaarstand], de toets [Beginscherm], de Aan-indicator, de faxontvangstindicator en het aanraakscherm.
Gebruik het aanraakscherm om elk van deze functies uit te voeren.
- BEDIENINGSPANEEL
×
Rechterlade*
Deze is zo ingesteld dat papier zo nodig naar deze lade wordt uitgevoerd.
Als u instelt dat originelen die zijn ontvangen via fax of internetfax naar deze lade moeten worden uitgevoerd, kunt u ze scheiden van de papieruitvoer van kopieeropdrachten.
×
Afwerkingseenheid*
Hiermee wordt papier geniet.
Verder kan een perforatiemodule worden geïnstalleerd om gaten te maken in uitvoerpapier.
- AFWERKINGSEENHEID
×
Zadelsteek-afwerkingseenheid (grote stapeleenheid)*
Hiermee wordt papier geniet en gevouwen. Verder kan een perforatiemodule worden geïnstalleerd om gaten te maken in uitvoerpapier.
- ZADELSTEEK-AFWERKINGSEENHEID (GROTE STAPELEENHEID)
×
Papierdoorgave-eenheid*
Deze eenheid stuurt afdrukken naar de afwerkingseenheid (grote stapeleenheid), zadelsteek-afwerkingseenheid of zadelsteek-afwerkingseenheid (grote stapeleenheid) of fungeert als doorgeefluik tussen het apparaat en de afwerkingseenheid (grote stapeleenheid), zadelsteek-afwerkingseenheid of zadelsteek-afwerkingseenheid (grote stapeleenheid).
×
USB-poort (type A)
Deze aansluiting wordt gebruikt om een USB-apparaat zoals een USB-stick op het apparaat aan te sluiten.
Gebruik een afgeschermd type USB-kabel.
Ondersteunt USB 2.0 (Hi-Speed).
×
Toetsenbord*
Gebruik dit als alternatief voor het aanraaktoetsenbord dat op het aanraakscherm wordt weergegeven. Wanneer dit toetsenbord niet wordt gebruikt, kan het onder het bedieningspaneel worden opgeborgen.
×
Lade 1
Plaats papier in deze lade.
- PAPIER IN EEN PAPIERLADE LADEN
×
Lade 2 (als een standaard/papierlade van 500/2x500/3x500/500&2000 is geïnstalleerd)*
Plaats papier in deze lade.
- PAPIER IN EEN PAPIERLADE LADEN
×
Lade 3 (als een standaard/papierlade van 2x500/3x500 is geïnstalleerd)*
Plaats papier in deze lade.
- PAPIER IN EEN PAPIERLADE LADEN
×
Lade 3 (wanneer een standaard/papierlade van 500&2000 vel is geïnstalleerd)*
Plaats papier in deze lade.
- LADE 3 - 4 (STANDAARD/PAPIERLADE VAN 2000 VEL)
×
Lade 4 (als een standaard/papierlade van 3x500 is geïnstalleerd)*
Plaats papier in deze lade.
- PAPIER IN EEN PAPIERLADE LADEN
×
Lade 4 (wanneer een standaard/papierlade van 500&2000 vel is geïnstalleerd)*
Plaats papier in deze lade.
- LADE 3 - 4 (STANDAARD/PAPIERLADE VAN 2000 VEL)
×
Lade 5 (wanneer een lade met grote capaciteit is geïnstalleerd)*
Plaats papier in deze lade.
- PAPIER IN EEN PAPIERLADE MET GROTE CAPACITEIT LADEN
×
Doorvoerlade
Gebruik deze lade om handmatig papier in te voeren.
Als u papier laadt dat groter is dan A4R of 8-1/2" x 11"R, kunt u het verlengstuk uittrekken.
- PAPIER IN DE DOORVOERLADE LADEN
×
Perforatiemodule*
Deze maakt gaten in het uitvoerpapier.
Er is een zadelsteek-afwerkingseenheid, zadelsteek-afwerkingseenheid (grote stapeleenheid) of afwerkingseenheid (grote stapeleenheid) vereist.
- PERFORATIEMODULE
×
Finisher (grote stapeleenheid)*
Deze niet het papier. Verder kan een perforatiemodule worden geïnstalleerd om gaten te maken in uitvoerpapier.
- Finisher (grote stapeleenheid)
×
Zadelsteek-afwerkingseenheid*
Deze niet en vouwt papier. Verder kan een perforatiemodule worden geïnstalleerd om gaten te maken in uitvoerpapier.
- ZADELSTEEK-AFWERKINGSEENHEID
Tik op de naam om de details ervan weer te geven.
* Optioneel Terug naar begin