# AUTOMATISCHE KALIBRATIE

De volgende instellingen zijn bedoeld voor de kopieerfunctie.
Standaardinstellingen die u met deze instellingen selecteert, zijn van toepassing op alle functies van het apparaat (niet alleen de kopieerfunctie).
De volgende instellingen zijn van toepassing op de kleur.
AUTOMATISCHE KALIBRATIE
Er wordt een automatische correctie uitgevoerd als Zwarte kopieën is uitgeschakeld. Het apparaat drukt een testpagina af die vervolgens wordt gescand, waarna de kleur automatisch wordt gecorrigeerd.
Nadat u op de toets [Uitvoeren] hebt getikt en een testpagina is afgedrukt, wordt een melding getoond waarin u wordt gevraagd de automatische kalibratie te starten. Plaats de testpagina op de glasplaat zoals hieronder is afgebeeld (met de dunne lijn op de rand van de pagina aan de linkerkant).
Plaats (ongeveer 5 vel) kopieerpapier van hetzelfde formaat als de testpagina boven op de testpagina, sluit de automatische documentinvoereenheid en tik op de toets [Uitvoeren].

- Voer de automatische kalibratie nogmaals uit om de kleur te verbeteren als de kleur na de eerste kalibratie nog steeds niet goed is.

Terug naar begin