# GESCHIKTE PAPIERTYPEN

In dit gedeelte worden papiertypen beschreven die wel en niet kunnen worden gebruikt.
Uitgezonderd normaal papier wordt naar alle typen papier verwezen als speciale media.

- Bruikbaar papier
- Papier dat u niet kunt gebruiken
- Niet-aanbevolen papier

- Er zijn verschillende typen papier verkrijgbaar. Hiervan kunt u enkele niet gebruiken in het apparaat.
  Raadpleeg voordat u papier gebruikt de leverancier of erkende servicevertegenwoordiger.
- De beeldkwaliteit en geschiktheid voor het fuseren van toner met het papier wisselt mogelijk naargelang de omgeving, bedrijfsomstandigheden en papiereigenschappen. De beeldkwaliteit is dan lager dan u zou verkrijgen met Sharp-standaardpapier.
  Raadpleeg voordat u papier gebruikt de leverancier of erkende servicevertegenwoordiger.
- Wanneer u niet-aanbevolen of niet-bruikbaar papier gebruikt, kan dit leiden tot scheve invoer, papierstoringen en slecht fuseren van de toner (de toner hecht niet goed aan het papier en geeft af) of storingen van het apparaat.
- Wanneer u niet-aanbevolen papier gebruikt, kan dit leiden tot papierstoringen of een slechte beeldkwaliteit. Controleer, voordat u niet-aanbevolen papier gebruikt, of u hiermee goed kunt afdrukken.

Bruikbaar papier
Specificaties van normaal papier, zwaar papier en dun papier

Normaal papier | Sharp-standaardpapier 80 g/m2 (21 lbs.) Raadpleeg 'SPECIFICATIES VAN SHARP-STANDAARDPAPIER' in de 'Verkorte installatiehandleiding' voor papierspecificaties. Standaardpapier dat niet van Sharp is 60 g/m2 tot 105 g/m2 (16 lbs. tot 28 lbs.)
Zwaar papier | 106 g/m2 tot 300 g/m2 (29 lbs. tot 110 lbs. cover)
Dun papier | 55 g/m2 tot 59 g/m2 (14,5 lbs. tot 16 lbs.)

Gerecycled papier, gekleurd papier en voorgeperforeerd papier moeten voldoen aan dezelfde specificaties als normaal papier.
Raadpleeg voordat u papier gebruikt de leverancier of erkende servicevertegenwoordiger.
Papiertypen die in elke lade kunnen worden geplaatst

- Zie 'SPECIFICATIES' in de "Verkorte installatiehandleiding" en "LADE-INSTELLINGEN" in de "Instellingsmodus" "Bedieningshandleiding" voor uitgebreide informatie over het formaat en type papier dat in elke lade van het apparaat kan worden geladen.
- Gerecycled papier, gekleurd papier en voorgeperforeerd papier moet voldoen aan dezelfde specificaties als normaal papier.
  Raadpleeg voordat u papier gebruikt de leverancier of erkende servicevertegenwoordiger.

| Laden 1 - 4 (Lade 2 - 4 wanneer een standaard/papierlade van 500/2x500/3x500 vel is geïnstalleerd, Lade 2 wanneer een standaard/papierlade van 500&2000 vel is geïnstalleerd) | Lade 3 - 4 (Standaard/papierlade van 500&2000 vel) | Doorvoerlade | Lade 5 (lade met grote capaciteit)
--- | --- | --- | --- | ---
Normaal papier | Toegestaan | Toegestaan | Toegestaan | Toegestaan
Zwaar papier 1* | Toegestaan | - | Toegestaan | -
Zwaar papier 2* | - | - | Toegestaan | -
Zwaar papier 3* | - | - | Toegestaan | -
Dun papier | - | - | Toegestaan | -
Voorbedrukt | Toegestaan | Toegestaan | Toegestaan | Toegestaan
Gerecycled papier | Toegestaan | Toegestaan | Toegestaan | Toegestaan
Briefpapier | Toegestaan | Toegestaan | Toegestaan | Toegestaan
Voorgeperforeerd | Toegestaan | Toegestaan | Toegestaan | Toegestaan
Kleur | Toegestaan | Toegestaan | Toegestaan | Toegestaan
Etiketten | - | - | Toegestaan | -
Glanspapier | - | - | Toegestaan | -
Transparanten | - | - | Toegestaan | -
Tabpapier | - | - | Toegestaan | -
Envelop | - | - | Toegestaan | -

*
  "Zwaar papier 1" is zwaar papier van maximaal 220 g/m2 (110 lbs. index), "Zwaar papier 2" is zwaar papier van maximaal 256 g/m2 (140 lbs. index) en "Zwaar papier 3" is zwaar papier van maximaal 300 g/m2 (110 lbs. cover).

De plaatsingsstand van de afdrukzijde
De plaatsingsstand voor de afdrukzijde van papier hangt af van de gebruikte lade. Plaats het papier bij 'Briefpapier' en 'Voorbedrukt' in de omgekeerde stand.

Lade | Normale toestand | Met briefpapier of voorbedrukt papier geplaatst
--- | --- | ---
Papierladen 1 - 4 | Afdrukzijde omhoog | Afdrukzijde omlaag
Doorvoerlade en lade 5 | Afdrukzijde omlaag | Afdrukzijde omhoog

Wanneer [Uitschakelen van duplex] is ingesteld voor "Briefpapier" of "Voorbedrukt", plaatst u de afdrukzijde in dezelfde stand als in de normale toestand.
[Uitschakelen van duplex] instellen:
Selecteer in de instellingsmodus [Systeeminstellingen] → [Apparaatbeheer] → [Uitschakelen van duplex].
Papier dat u niet kunt gebruiken

- Speciale media voor een inkjetprinter
  (fijn papier, glanspapier, glansfilm, enzovoort)
- Carbonpapier of thermisch papier
- Geplakt papier
- Papier met clips
- Papier met vouwen
- Gescheurd papier
- Geoliede transparanten

- Dun papier van minder dan 55 g/m2 (15 lbs.)
- Zwaar papier van 300 g/m2 (110 lbs. cover) of meer
- Papier met onregelmatige afmetingen
- Geniet papier
- Vochtig papier
- Opgekruld papier
- Papier waarvan de afdrukzijde of de achterzijde al door een ander(e) printer of multifunctioneel apparaat is bedrukt
- Papier met golfpatronen als gevolg van vochtabsorptie

Niet-aanbevolen papier

- Strijkpapier
- Japans papier
- Geperforeerd papier

Terug naar begin