# LIJST MET INSTELLINGSMODUS VOOR FAX

Hierna volgt een overzicht van de instellingsmodus voor fax- en fabrieksinstellingen.
Afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de geïnstalleerde randapparatuur zijn sommige instellingen mogelijk niet beschikbaar.
SYSTEEMINSTELLINGEN
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | B
--- | --- | --- | ---
| Systeeminstellingen
| Ja | Ja
| F-Codegeheugenvak
| - | Ja | Ja
| Faxdata Ontvangen/Doorsturen - Faxfuncties
| Ja | Ja
| Faxinstellingen
| Ja | Ja
| Ontvangstinstellingen
| Automatische Ontvangst | Ja | Ja
| Meer sets printen
| Uitgeschakeld | Ja | Ja
| Nieten*1
| Uitgeschakeld | Ja | Ja
| Ontvangen gegevens doorsturen
| - | Ja | Ja
| Instellingen Beeld Verzenden - Faxfuncties
| Nee | Ja
| Faxinstellingen
| Nee | Ja
| Fax-standaardinstellingen
| Nee | Ja
| Kiesmodusinstelling
| Toon | Nee | Ja
| Afdrukken automatisch reactiveren
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Instelling Onderbrekingstijd
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Nee | Ja
| Faxbestemming Bevestigingsmodus
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Toepassen op adressen anders dan Fax
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Luidsprekerinstellingen
| Nee | Ja
| Luidspreker
| Volume: 5 | Nee | Ja
| Belvolume
| Volume: 5 | Nee | Ja
| Lijncontrole
| Volume: 5 | Nee | Ja
| Signaal faxontvangst voltooid
| Volume: 5; Toonpatroon: 3 Tijdinstelling transmissie compleet-geluid: 3 sec. | Nee | Ja
| Signaal faxverzending voltooid
| Volume: 5; Toonpatroon: 3 Tijdinstelling transmissie compleet-geluid: 3 sec. | Nee | Ja
| Foutsignaal faxcommunicatie
| Volume: 5; Toonpatroon: 3 Tijdinstelling transmissie compleet-geluid: elk 0,3 sec. | Nee | Ja
| Instelling Extern Ontvangstnummer
| 5 | Nee | Ja
| Origineel afdrukken op transactierapport
| Volledig rapport afdrukken | Nee | Ja
| Instelling Afdrukken Transactierapport
| Nee | Ja
| Selecteer een instelling voor elk van de volgende handelingen:
| Volledig rapport afdrukken | Nee | Ja
| Niet afdrukken
| Ontvangen | Nee | Ja
| Niet afdrukken
| Kennisgevingspagina Afdrukken Niet afdrukken | Nee | Ja
| Niet afdrukken
| Vertrouwelijke Ontvangst | Nee | Ja
| Instelling Afdrukken Activiteitenrapport
| Nee | Ja
| Automatisch afdrukken bij vol geheugen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Dagelijks afdrukken op opgegeven tijd
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| ECM
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Digital Subscriber Network (DSN)
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| DRD (Distinctive Ring Detection)
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Instellingen Fax Verzenden
| Nee | Ja
| Instelling Verzenden Automatische Reductie
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Instelling Verzenden Draaiing
| Alle ingeschakeld | Nee | Ja
| Snel On-Line Verzenden
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Paginanummer afdrukken bij ontvanger
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Naam afzender/bestemming wijzigen
| Faxnr. | Nee | Ja
| Instelling Afdrukpositie Datum/Eigen Nr.
| Buiten origineel beeld | Nee | Ja
| Opnieuw oproepen indien bezet
| Zie 'Landdifferentiatietabel' | Nee | Ja
| Opnieuw bellen bij communicatiefout
| Zie 'Landdifferentiatietabel' | Nee | Ja
| Faxdistributie niet toestaan
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Instellingen Fax Ontvangen
| Nee | Ja
| Aantal oproepen in automatische ontvangst
| 2 maal | Nee | Ja
| Overschakelen van handmatige naar automatische ontvangst *2
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Instelling duplexontvangst
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Instelling Reductie Automatische Ontvangst
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Instelling Afdrukstijl
| Automatische formaatselectie | Nee | Ja
| Telefoonnummer voor doorsturen gegevens instellen
| - | Nee | Ja
| Letter-formaat RX verkleind afdrukken *2
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Ontvangstdatum/-tijd afdrukken
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| A3 RX verkleinen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Faxuitvoerinstellingen
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Nee | Ja
| Instelling aantal toestaan/weigeren
| Nee | Ja
| Instelling aantal toestaan/weigeren
| Alle uitgeschakeld | Nee | Ja
| Onbekende oproepen weigeren
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Faxnavraagbeveiliging
| Nee | Ja
| Faxnavraagbeveiliging instellen
| Ingeschakeld | Nee | Ja

*1 Als een zadelsteek-afwerkingseenheid of afwerkingseenheid is geïnstalleerd
*2 Deze functie is in sommige landen en regio's niet beschikbaar.
Terug naar begin