# DE TONERCARTRIDGE VERVANGEN

## Overzicht

Als een tonercartridge bijna leeg is, verschijnt er een bericht waarin u erop wordt gewezen de tonercartridge te vervangen.
Houd één set vervangende tonercartridges bij de hand, zodat u altijd meteen een nieuwe tonercartridge kunt installeren wanneer de toner op is.
Vervangingsbericht
Als een tonercartridge leeg raakt, wordt het bericht "Gereed voor scannen kopie. (Nieuwe toner klaarzetten.)" weergegeven. Als dit bericht wordt weergegeven, moet u een nieuwe toner klaarzetten voor vervanging.
Als de hoeveelheid toner nog verder afneemt, wordt het bericht "Vervang de tonercartridge" weergegeven. Als dit bericht wordt weergegeven, moet u de tonercartridge vervangen.

Als u het apparaat blijft gebruiken zonder de tonercartridge te vervangen, wordt het bericht hieronder weergegeven. Wanneer het apparaat zich eenmaal in deze toestand bevindt, kunt u het afdrukken pas hervatten nadat de tonercartridge is vervangen.

- Gooi tonercartridges niet in het vuur. Gooi geen tonerafvalverzamelaars in het vuur.
- Bewaar tonercartridges buiten bereik van kleine kinderen.
- Als u de tonercartridge rechtop bewaart, kan de toner hard en onbruikbaar worden. Sla tonercartridges altijd op hun zijkant op.
- Als een andere tonercartridge dan een door Sharp aanbevolen tonercartridge wordt gebruikt, levert het apparaat mogelijk niet de maximale kwaliteit en prestaties en kan het schade oplopen. Gebruik een door Sharp aanbevolen tonercartridge.

Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan de afgedrukte afbeelding te licht zijn of wazig.

- Bewaar de gebruikte tonercartridges in een plastic zak (niet weggooien). De gebruikte tonercartridges kunnen worden meegegeven aan uw onderhoudstechnicus.
- Als u wilt weten hoeveel toner u nog hebt (aangegeven in %), houdt u de toets [Beginscherm] ingedrukt tijdens het afdrukken of wanneer het apparaat stand-by is.
- Wanneer de toner op is wanneer het beginscherm wordt weergegeven, verschijnt het bericht [Toner Op] in de rechterbovenhoek van het scherm.

## Bediening

Open de voorklep.
Trek de tonercartridge naar u toe.
Trek de tonercartridge horizontaal voorzichtig naar buiten.
Als de cartridge plotseling naar buiten wordt getrokken, kunt u toner morsen.
Houd de tonercartridge met beide handen vast (zoals aangegeven) en trek de cartridge langzaam uit het apparaat.
Haal een nieuwe tonercartridge uit de verpakking en schud deze vijf of zes maal heen en weer.
Plaats de nieuwe tonercartridge langzaam horizontaal.
Duw de cartridge naar binnen totdat deze stevig vastzit.
Blijf de cartridge naar binnen duwen totdat deze vastklikt.
Sluit de voorklep.
Nadat de tonercartridge is vervangen, wordt automatisch de modus voor afbeeldingsaanpassing geactiveerd. Open de voorklep niet terwijl dit gebeurt.
Terug naar begin