# FINISHER (GROTE STAPELEENHEID)

## Overzicht

Dit apparaat voert gesorteerd papier uit, waarbij elke set papier wordt verschoven. Het apparaat brengt zo nodig nietjes aan in elke set.
Als u afgedrukt papier wilt perforeren, installeert u een optionele perforatiemodule.

- Functienamen
- Verbruiksgoederen
- Onderhoud van finisher (grote stapeleenheid)

Functienamen
×
Nietverzamelaar
Hiermee wordt papier tijdelijk gestapeld om te worden geniet.
×
Uitvoerlade (bovenste lade, onderste lade)
Geniete en gestaffelde uitvoer wordt naar deze lade uitgevoerd.
De lade is uitschuifbaar. Trek de lade uit voor afdrukken op papier van een groot formaat (formaten A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" en 8-1/2" x 13").
×
Bovenklep
Open deze klep om vastgelopen papier te verwijderen.
×
Voorklep
Open deze klep om de nietcartridge te vervangen of vastgelopen nietjes te verwijderen.
Tik op de naam om de details ervan weer te geven.

- Er is een papierdoorgave-eenheid en een standaard/papierlade van 500/2x500/3x500/500&2000 vereist voor de installatie van een finisher (grote stapeleenheid).
- Plaats geen zware voorwerpen op de finisher (grote stapeleenheid) en oefen er geen neerwaartse druk op uit.
- Een finisher (grote stapeleenheid) kan niet tegelijk worden geïnstalleerd met een finisher, een zadelsteek-afwerkingseenheid of een zadelsteek-afwerkingseenheid (grote stapeleenheid).
- Wees voorzichtig bij het inschakelen van de voeding en terwijl het apparaat afdrukt, aangezien de uitvoerlade op en neer kan bewegen.

Verbruiksgoederen
Voor de finisher (grote stapeleenheid) is de volgende nietcartridge vereist:
Nietcartridge (ca. 5000 nietjes per nietcartridge x drie cartridges)
AR-SC2
Onderhoud van finisher (grote stapeleenheid)
Wanneer de nietcartridge geen nietjes meer heeft, wordt een bericht weergegeven op het bedieningspaneel. Volg de bedieningsprocedure om de nietcartridge te vervangen.

## Bediening

Remplacement de la cartouche
Open de voorklep.
Knijp de groene delen van het nietjesmagazijn in en trek het magazijn vervolgens omhoog en naar buiten.
Verwijder de lege nietcartridge.
Druk de ontgrendelingsknop in om de klep van het nietjesmagazijn los te maken en verwijder vervolgens de nietcartridge.

Wanneer er nog nietjes aanwezig zijn, kan de nietcartridge niet worden verwijderd.

Plaats een nieuwe nietcartridge in het nietjesmagazijn.
Duw de nietcartridge naar binnen totdat deze vastklikt.

Verwijder de afdichting pas van de cartridge wanneer de cartridge in het magazijn is geplaatst.

Trek de afdichting die de nietjes op hun plaats houdt naar buiten.
Duw het nietjesmagazijn stevig terug naar binnen.
Duw het nietjesmagazijn naar binnen totdat het vastklikt.
Sluit de voorklep.
Maak als test een afdruk of kopie met de nietsorteerfunctie en kijk of het nieten goed verloopt.
Terug naar begin