# DEZELFDE AFBEELDING HERHALEN OP ÉÉN VEL(OPMAAK HERHALEN)

## Overzicht

Met deze functie kopieert u dezelfde originele afbeelding meerdere malen op één vel. U kunt elk van de volgende drie (3) typen herhaalde kopie instellen.

Herhalingsmethode | Beschrijving
--- | ---
Automatisch | Het maximaal herhaalde aantal kopieën op een vel wordt automatisch berekend op basis van het origineelformaat, het papierformaat en de kopieerfactor die worden geselecteerd via het basisscherm.
Vaste herh. | Wanneer u een herhalingsaantal, origineelformaat en papierformaat selecteert om afbeeldingen op een vel te kopiëren, wordt de kopieerfactor automatisch berekend en wordt het origineel gekopieerd.
Foto herhalen | Deze functie kopieert herhaaldelijk op papier van het formaat A4 (8-1/2" x 11") of A3 (11" x 17") zonder de kopieerfactor van het origineel op fotoformaat te wijzigen. U kunt elk van de volgende vijf typen origineelformaat selecteren: Origineelformaat tot 130 mm x 90 mm (3" x 5") Origineelformaat tot 70 mm x 100 mm (2-1/2" x 4") Origineelformaat tot 57 mm x 100 mm (2-1/8" x 3-3/4") Origineelformaat tot 100 mm x 150 mm (5" x 7") Origineelformaat tot 65 mm x 70 mm (2-1/2" x 2-3/4")

- Opmaak herhalen moet worden opgegeven voordat het origineel wordt gescand.
- Als de kopieerfactor die u automatisch verkrijgt in [Vaste herhaling] 25 tot 400% overschrijdt, heeft dit een fout tot gevolg. Selecteer het aantal zijden dat nogmaals moet worden herhaald.
- Plaats altijd een origineel op de glasplaat om foto's te herhalen.

Deze functie kan niet worden gecombineerd met Origineel met gemengde formaten of 2-Zijdige Kopie.

## Bediening

- Kopiëren door automatisch het herhalingsaantal te berekenen (Automatisch)
- Kopiëren door een herhalingsaantal op te geven (Vaste herhaling)
- Een origineel op fotoformaat in werkelijk formaat herhalen (Foto herhalen)

Kopiëren door automatisch het herhalingsaantal te berekenen (Automatisch)
Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Opmaak herhalen].
Tik op de toets [Automatisch].
Controleer het aantal herhaalde zijden dat automatisch is berekend.
Wijzig het origineelformaat, het papierformaat of de kopieerfactor door respectievelijk op de toetsen [Origineel], [Papierformaat] of [Kopieerfactor] te tikken.

- HET FORMAAT VAN HET ORIGINEEL OPGEVEN
- HANDMATIGE FACTORSELECTIE
- DE PAPIERLADE VOOR HET KOPIËREN SELECTEREN

Geef de scheidingslijn van de herhaling op.
Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].
De automatische instellingen annuleren:
Tik op de toets [Uit].
Plaats het origineel en tik op de toets [Voorbeeld].
Plaats het origineel in de documentinvoerlade van de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.

- AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
- GLASPLAAT

Controleer de voorbeeldafbeelding in het voorbeeldscherm.
Controleer of de instellingen de gewenste resultaten opleveren.
Alle instellingen annuleren:
Tik op de toets [CA].
Tik op de toets [Starten].
Wanneer u slechts één set kopieën maakt, hoeft u het aantal kopieën niet op te geven.
Twee of meer kopieën maken:
Tik op de kopieweergavetoets om een aantal kopieën in te stellen.

Kopiëren door een herhalingsaantal op te geven (Vaste herhaling)
Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Opmaak herhalen].
Tik op de toets [Vaste herh.].
Tik op de toetsen [Origineel] en [Papierformaat] om respectievelijk een origineelformaat en papierformaat te selecteren.

- HET FORMAAT VAN HET ORIGINEEL OPGEVEN
- DE PAPIERLADE VOOR HET KOPIËREN SELECTEREN

Tik op de toets [Aantal herhalen] om een herhalingsaantal in te stellen.
Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op .
Het resultaat van de automatische berekening wordt weergegeven als kopieerfactor.
Als de berekende kopieerfactor buiten het bereik van 25 tot 400% valt, wordt een fout weergegeven.
Geef de scheidingslijn van de herhaling op.
Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].
De instelling voor vaste herhaling annuleren:
Tik op de toets [UIT].
Plaats het origineel en tik op de toets [Voorbeeld].
Plaats het origineel in de documentinvoerlade van de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.

- AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
- GLASPLAAT

Controleer de voorbeeldafbeelding in het voorbeeldscherm.
Controleer of de instellingen de gewenste resultaten opleveren.
Alle instellingen annuleren:
Tik op de toets [CA].
Tik op de toets [Starten].
Wanneer u slechts één set kopieën maakt, hoeft u het aantal kopieën niet op te geven.
Twee of meer kopieën maken:
Tik op de kopieweergavetoets om een aantal kopieën in te stellen.

Een origineel op fotoformaat in werkelijk formaat herhalen (Foto herhalen)
Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Opmaak herhalen].
Tik op de toets [Foto herhalen].
Tik op de toets [Origineel] en selecteer een origineelformaat.
Wanneer u op de toets voor het origineelformaat tikt, wordt de afdrukstand van het origineel aangegeven bij 'Afdrukstand'. Plaats het origineel zo dat de stand overeenkomt met de afdrukstand die wordt getoond.
Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op .
Tik op de toets [Papierformaat] en selecteer een papierformaat.
Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].
Wanneer u op de toets [Origineelformaat tot 130 mm x 90 mm (3" x 5")] in het scherm [Origineel] tikt, kunt u alleen het papierformaat A4 selecteren.
De instelling voor foto herhalen annuleren:
Tik op de toets [Uit].
Plaats het origineel op de glasplaat en tik op de toets [Voorbeeld].
U kunt de afdrukstand van het origineel controleren door de 'Afdrukstand' op het origineelscherm af te lezen.
Controleer de voorbeeldafbeelding in het voorbeeldscherm.
Controleer of de instellingen de gewenste resultaten opleveren.
Alle instellingen annuleren:
Tik op de toets [CA].
Tik op de toets [Starten].
Wanneer u slechts één set kopieën maakt, hoeft u het aantal kopieën niet op te geven.
Twee of meer kopieën maken:
Tik op de kopieweergavetoets om een aantal kopieën in te stellen.
Terug naar begin