# SERVICE-INSTELLINGEN

## Tabblad 'DNS'

Gebruik dit tabblad om DNS-instellingen te configureren.
Wanneer instellingen worden gewijzigd, worden deze pas van kracht nadat het apparaat opnieuw is gestart. Zie 'DE VOEDING IN- OF UITSCHAKELEN EN HET APPARAAT OPNIEUW OPSTARTEN' voor informatie over het opnieuw opstarten van het apparaat.

### DNS-instellingen

###### Primaire server

Voer het IP-adres van de primaire DNS-server in.

###### Secundaire server

Voer het IP-adres van de secundaire DNS-server in.

###### Time-out

Voer een time-out in. De standaardinstelling is 20 seconden.
Deze tijd wordt gebruikt totdat verbinding met de DNS-server is gemaakt volgens de standaardspecificaties.

###### Domeinnaam

Voer de domeinnaam in waar de geselecteerde DNS-server bestaat.

###### DNS dynamisch bijwerken

Stel deze optie in om de DNS-server automatisch bij te werken.

###### Update-interval

Voer een interval in om de DNS-server bij te werken.

## Tabblad 'WINS'

Gebruik dit tabblad om WINS-instellingen te configureren.
Wanneer instellingen worden gewijzigd, worden deze pas van kracht nadat het apparaat opnieuw is gestart. Zie 'DE VOEDING IN- OF UITSCHAKELEN EN HET APPARAAT OPNIEUW OPSTARTEN' voor informatie over het opnieuw opstarten van het apparaat.

### WINS-instellingen

###### Primaire server

Voer het IP-adres van de primaire WINS-server in.

###### Secundaire server

Voer het IP-adres van de secundaire WINS-server in.

###### Bereik-ID

Voer de bereik-ID in.

## Tabblad 'SMTP'

Gebruik dit tabblad om SMTP-instellingen te configureren.
Wanneer instellingen worden gewijzigd, worden deze pas van kracht nadat het apparaat opnieuw is gestart. Zie 'DE VOEDING IN- OF UITSCHAKELEN EN HET APPARAAT OPNIEUW OPSTARTEN' voor informatie over het opnieuw opstarten van het apparaat.

### SMTP-instellingen

###### Primaire server

Voer de hostnaam of het IP-adres van de primaire SMTP-server in.

###### Secundaire server

Voer de hostnaam of het IP-adres van de secundaire SMTP-server in.

###### Poortnummer

Voer een poortnummer in. De standaardinstelling is poort 25.

###### Time-out

Voer een time-out in. De standaardinstelling is 20 seconden. Deze waarde wordt gebruikt voor de verbinding met de SMTP-server en voor de verzending van gegevens volgens de e-mailsysteemspecificaties.

###### E-mailantwoordadres

Als de gegevens niet kunnen worden verzonden, kan de server een e-mailbericht retourneren met de melding dat verzending niet heeft plaatsgevonden.
Voer een e-mailadres (één adres) in om dergelijke berichten te ontvangen.
Doorgaans wordt het e-mailadres van de systeembeheerder ingevoerd.

###### SSL inschakelen

Als is geselecteerd, kan communicatie met SMTP-over-TLS-versleuteling worden gebruikt door de opdracht STARTTLS.
De server moet de opdracht STARTTLS wel ondersteunen.
U kunt SSL-communicatie toestaan door 'Poortnummer' op hetzelfde poortnummer in te stellen als de normale SMTP.

###### SMTP-authenticatie

Als is ingesteld, wordt de SMTP-serverauthenticatie uitgevoerd.
Als u de Kerberos-authenticatie gebruikt, stelt u de KDC-server, het poortnummer en de realm op de pagina met instellingen voor de Kerberos-authenticatie in.

###### Gebruikersnaam

Voer de gebruikersnaam in.

###### Wachtwoord

Voer het wachtwoord in.
U kunt het wachtwoord wijzigen door [Wachtwoord wijzigen] in te stellen op .

###### POP voor SMTP

Als is ingesteld, wordt u geauthenticeerd voor de POP-server voordat u de SMTP-communicatie gebruikt.

- POP3-server: voer de hostnaam of het IP-adres van de secundaire SMTP-server in.
- Poortnummer: voer het POP3-poortnummer in voor POP voor SMTP-communicatie. De standaardinstelling is poort 110.
- POP-authenticatie: als is ingesteld, wordt het authenticatieprotocol (inclusief APOP) gebruikt voor authenticatie van de POP3-server.
- Gebruikersnaam: voer de gebruikersnaam in voor POP voor SMTP-communicatie.
- Wachtwoord: voer het vereiste wachtwoord in voor POP voor SMTP-communicatie. U kunt het wachtwoord wijzigen door [Wachtwoord wijzigen] in te stellen op .
- SSL inschakelen: bij instelling op wordt de POP over SSL-communicatie of de POP over TLS-communicatie via de opdracht STLS ingeschakeld.
  De server moet de POP over SSL-communicatie of de opdracht STLS wel ondersteunen.
  U kunt SSL-communicatie toestaan door 'Poortnummer' in te stellen op het poortnummer van de POP over SSL-communicatie.
  U kunt POP over TLS-communicatie toestaan door 'Poortnummer' in te stellen op hetzelfde poortnummer als voor de normale POP3-communicatie.

###### Verbindingstest

Tik op de knop [Uitvoeren] om de verbinding met de SMTP-server te testen.

## Tabblad 'SNMP'

Gebruik dit tabblad om SNMP-instellingen te configureren.
Wanneer instellingen worden gewijzigd, worden deze pas van kracht nadat het apparaat opnieuw is gestart. Zie 'DE VOEDING IN- OF UITSCHAKELEN EN HET APPARAAT OPNIEUW OPSTARTEN' voor informatie over het opnieuw opstarten van het apparaat.

### SNMP v1-instellingen

Stel deze optie in om de SNMPv1-instellingen te gebruiken.

###### Toegangsmethode

Stel een toegangsmethode in.

###### GET-community

Voer de naam voor de GET-community in om de apparaatinformatie via SNMP op te halen.

###### SET-community

Voer de naam voor de SET-community in die voor de SNMP-instelling is vereist.
Wijzig de SET-community door in te stellen.

###### TRAP-community

Voer de communitynaam in voor de SNMP TRAP die vanaf het apparaat wordt verstuurd.

###### TRAP-doeladres

Voer het IP-adres van de bestemmingscomputer voor SNMP TRAP-communicatie in.

### SNMP v3-instellingen

Stel deze optie in om de SNMPv3-instellingen te gebruiken.

###### Gebruikersnaam

Voer de gebruikersnaam in.

###### Authenticatiecode

Voer de authenticatiecode in.

###### Privacycode

Voer de privacycode in.

###### Contextnaam

De contextnaam wordt weergegeven.

## Tabblad 'Kerberos'

Gebruik dit tabblad om Kerberos-instellingen te configureren.
Wanneer instellingen worden gewijzigd, worden deze pas van kracht nadat het apparaat opnieuw is gestart. Zie 'DE VOEDING IN- OF UITSCHAKELEN EN HET APPARAAT OPNIEUW OPSTARTEN' voor informatie over het opnieuw opstarten van het apparaat.

### Instellingen voor Kerberos-authenticatie

###### KDC-server

Voer de hostnaam of het IP-adres van de Kerberos-authenticatieserver in.

###### Poortnummer

Voer het poortnummer van de Kerberos-authenticatieserver in. De standaardinstelling is poort 88.

###### Realm

Voer de Kerberos-realm in.

## Tabblad 'SNTP'

Gebruik dit tabblad om SNTP-instellingen te configureren.
Wanneer instellingen worden gewijzigd, worden deze pas van kracht nadat het apparaat opnieuw is gestart. Zie 'DE VOEDING IN- OF UITSCHAKELEN EN HET APPARAAT OPNIEUW OPSTARTEN' voor informatie over het opnieuw opstarten van het apparaat.

### SNTP-instellingen

###### SNTP

Stel deze optie in om het SNTP-protocol te gebruiken.

###### SNTP-server

Voer de hostnaam of het IP-adres van de SNTP-server in.

###### Poortnummer

Voer een poortnummer in. De standaardinstelling is poort 123.

###### Time-out

Voer een time-out in. De standaardinstelling is 5 seconden.

###### Synchronisatie-interval

Voer een interval in om de SNTP-server te synchroniseren.

###### Synchroniseren bij starten

Stel deze optie in op om synchronisatie bij het opstarten van het apparaat uit te voeren.

###### Nu synchroniseren

Wanneer u hierop tikt, wordt het apparaat gesynchroniseerd met de tijd van de SNTP-server.

## Tabblad 'mDNS'

Gebruik dit tabblad om mDNS-instellingen te configureren.
Wanneer instellingen worden gewijzigd, worden deze pas van kracht nadat het apparaat opnieuw is gestart. Zie 'DE VOEDING IN- OF UITSCHAKELEN EN HET APPARAAT OPNIEUW OPSTARTEN' voor informatie over het opnieuw opstarten van het apparaat.

### mDNS-instellingen

###### mDNS

Stel deze optie in om de mDNS-instellingen te gebruiken.

###### Servicenaam

Voer een servicenaam in.

###### Domeinnaam

Voer de naam van het domein in.

###### Prioriteitservice

Selecteer een service die u met de prioriteit gebruikt.
Terug naar begin