# EEN ORIGINEEL ALS TWEE AFZONDERLIJKE PAGINA'S SCANNEN (DUBBELE PG SCANNEN)

## Overzicht

De linker- en rechterkant van een origineel kunnen als twee afzonderlijke pagina's worden verzonden. Deze functie is nuttig als u de linker- en rechterpagina's van een boek of ander ingebonden document als afzonderlijke pagina's wilt verzenden.

Scanformaat origineel | Verzonden afbeelding
--- | ---
A3 (11" × 17") × 1 pagina | A4 (8-1/2" × 11") × 2 pagina's
B4 (6,9" × 9,8") × 1 pagina | B5 (6,9" × 9,8") × 2 pagina

Plaats een origineel op de glasplaat.

- Deze functie is beschikbaar als het origineelformaat is ingesteld op [Auto].
- U kunt geen gebruikmaken van een combinatie van 'Midden Wissen' en 'Rand+Midden Wissen'.

## Bediening

1. #### Originelen op de glasplaat plaatsen

   - GLASPLAAT

   Lijn het midden van het origineel uit op de juiste formaatmarkering .

2. #### Geef de bestemming op

   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VIA HET ZOEKNUMMER
   - HANDMATIG EEN BESTEMMING INVOEREN
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET GLOBAAL ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET VERZENDLOGBOEK

3. #### Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Dubbelz. scan]

   Op het pictogram wordt een vinkje weergegeven.
   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op de toets [Vorige].

   ###### De instelling voor Dubbelz. scan annuleren:

   Tik op de toets [Dubbelz. scan] om het vinkje te wissen.

4. #### Tik op de toets [Start] om het scannen van het origineel te starten

   Scan het volgende origineel Nadat u het laatste origineel hebt gescand, tikt u op de toets [Lezen Klaar].
   Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat het scannen en verzenden is voltooid.
   Tik op de toets [Voorbeeld] om de uitvoerafbeelding te bekijken voordat u deze verzendt. Nadat u een origineel hebt gescand door op de toets [Voorbeeld] te tikken, tikt u op de toets [Extra scan] om het volgende origineel te scannen. Tik op de toets [Start] om de verzending van een afbeelding te starten.
   Zie 'HET UITVOERBEELD VOOR HET VERZENDEN CONTROLEREN' voor meer informatie. Instellingen voor deze functie kunnen echter niet in het voorbeeldscherm worden gewijzigd.

Terug naar begin