# GESCHIKTE PAPIERTYPEN

## Overzicht

In dit gedeelte worden papiertypen beschreven die wel en niet kunnen worden gebruikt. Er wordt tevens gesproken over de afdrukzijde bij het laden van papier in de papierlade.
Naar zwaar papier, dun papier en andere typen papier, met uitzondering van normaal papier, wordt verwezen als speciale media.

- Er zijn verschillende typen papier verkrijgbaar. Hiervan kunt u enkele niet gebruiken in het apparaat.
  Raadpleeg voordat u papier gebruikt de leverancier of erkende servicevertegenwoordiger.
- De beeldkwaliteit en geschiktheid voor het fuseren van toner met het papier wisselt mogelijk naargelang de omgeving, bedrijfsomstandigheden en papiereigenschappen. De beeldkwaliteit is dan lager dan u zou verkrijgen met Sharp-standaardpapier.
  Raadpleeg voordat u papier gebruikt de leverancier of erkende servicevertegenwoordiger.
- Wanneer u niet-aanbevolen of niet-bruikbaar papier gebruikt, kan dit leiden tot scheve invoer, papierstoringen en slecht fuseren van de toner (de toner hecht niet goed aan het papier en geeft af) of storingen van het apparaat.
- Wanneer u niet-aanbevolen papier gebruikt, kan dit leiden tot papierstoringen of een slechte beeldkwaliteit. Controleer, voordat u niet-aanbevolen papier gebruikt, of u hiermee goed kunt afdrukken.

### Te gebruiken papier

###### Specificaties van normaal papier, zwaar papier en dun papier

Normaal papier | Sharp-standaardpapier 80 g/m2 (21 lbs.) Raadpleeg 'SPECIFICATIES VAN SHARP-STANDAARDPAPIER' in de 'Verkorte installatiehandleiding' voor papierspecificaties. Standaardpapier dat niet van Sharp is 60 g/m2 tot 105 g/m2 (16 lbs. tot 28 lbs.)
Zwaar papier | 106 g/m2 tot 300 g/m2 (28 lbs. tot 79 lbs.)
Dun papier | 55 g/m2 tot 59 g/m2 (13 lbs. tot 16 lbs.)

Gerecycled papier, gekleurd papier en voorgeperforeerd papier moet voldoen aan dezelfde specificaties als normaal papier.
Raadpleeg voordat u papier gebruikt de leverancier of erkende servicevertegenwoordiger.

###### Papiertypen die in elke lade kunnen worden geplaatst

| LADE 1/2 | Lade 3 | Lade 4 | Doorvoerlade | Lade 5 Lade met grote capaciteit (MX-LC12 / MX-LCX3 N) | PAPIERLADEN MET GROTE CAPACITEIT | Doorvoerlade (voor de laden met grote capaciteit) | Invoegeenheid (boven/onder)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Lade 5/7 | Lade 6/8
Dun papier | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | Ja | -
Normaal papier | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Gerecycled papier | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Kleur | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Briefpapier | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Voorbedrukt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Voorgeperforeerd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Zwaar papier 1: 106 g/m2 tot 176 g/m2 (28 lbs. tot 46 lbs.) | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Zwaar papier 2: 177 g/m2 tot 220 g/m2 (47 lbs. tot 58 lbs.) | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Zwaar papier 3: 221 g/m2 tot 256 g/m2 (59 lbs. tot 68 lbs.) | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | - | -
Zwaar papier 4: 257 g/m2 tot 300 g/m2 (69 lbs. tot 79 lbs.) | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | - | -
Reliëf | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | - | -
Tabpapier | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | -
Transparanten | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | -
Etiketten | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | - | -
Glanspapier | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | - | -
Envelop | - | - | - | Ja | - | - | - | Ja | -

Ja: Kan worden gebruikt
-: Kan niet worden gebruikt
Zie 'APPARAATSPECIFICATIE/SPECIFICATIE KOPIEERMACHINE' en 'INSTELLINGEN VOOR PAPIERLADEN' in 'Instellingsmodus in de 'Verkorte installatiehandleiding' voor uitgebreide informatie over het formaat en type papier dat in elke lade van het apparaat kan worden geladen.
Gerecycled papier, gekleurd papier en voorgeperforeerd papier moet voldoen aan dezelfde specificaties als normaal papier.
Raadpleeg voordat u papier gebruikt de leverancier of erkende servicevertegenwoordiger.

###### De plaatsingsstand van de afdrukzijde

De plaatsingsstand voor de afdrukzijde van papier hangt af van de gebruikte lade.

Lade | Normale toestand | Met briefpapier of voorbedrukt papier geplaatst
--- | --- | ---
Papierladen 1 - 4 | Afdrukzijde omhoog | Afdrukzijde omlaag
Doorvoerlade, lade 5, lade 6, lade 7, lade 8 | Afdrukzijde omlaag | Afdrukzijde omhoog

Wanneer [Uitschakelen van duplex] is ingesteld voor 'Briefpapier' of 'Voorbedrukt', plaatst u de afdrukzijde in dezelfde stand als in de normale toestand.

###### U kunt als volgt [Uitschakelen van duplex] instellen:

Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Systeeminstellingen] → [Apparaatbeheer] → [Uitschakelen van duplex].

### Papier dat u niet kunt gebruiken

Speciale media voor een inkjetprinter (fijn papier, glanspapier, glansfilm, enzovoort) Carbonpapier of thermisch papier Geplakt papier Papier met clips Papier met vouwen Gescheurd papier Geoliede transparanten | Dun papier van minder dan 55 g/m2 (13 lbs.) Zwaar papier van 301 g/m2 (80 lbs.) of meer Papier met onregelmatige afmetingen Geniet papier Vochtig papier Opgekruld papier Papier waarvan de afdrukzijde of de achterzijde al door een ander(e) printer of multifunctioneel apparaat is bedrukt Papier met golfpatronen als gevolg van vochtabsorptie

### Niet-aanbevolen papier

Strijkpapier Japans papier Geperforeerd papier

Terug naar begin