# STAPELEENHEID MET GROTE CAPACITEIT

## Overzicht

Voor grote aantallen kopieën kunt u de stapeleenheid met grote capaciteit gebruiken. Er kunnen maximaal 250 vellen papier in de bovenste lade en maximaal 5.000 vellen in de stapellade. U kunt maximaal twee stapeleenheden met grote capaciteit aansluiten.

- Bij gebruik van het papierformaat B5, B5R, A5R of 5-1/2" x 8-1/2" kunnen maximaal 2.500 vellen worden uitgevoerd.
- Gebruik geen vellen van verschillende formaten in de stapellade.

### Functienamen

Tik op de naam om de details ervan weer te geven.

×
Bovenlade
In deze lade kunnen maximaal 250 vellen papier komen.
×
Stapellade
In deze lade kunnen maximaal 5.000 vellen papier komen. Het uitgevoerde papier komt in de papierwagen in de in de stapellade. De papierwagen is handig bij het vervoeren van grote aantallen vellen.
×
Toets lade omhoog/omlaag
Druk hierop om het uitgevoerde papier uit de stapellade te verwijderen. De lade gaat naar beneden zodat u de papierwagen kunt verwijderen.
×
Indicator lade omhoog/omlaag
Deze indicator knippert wanneer de lade omhoog of omlaag beweegt en gaat branden wanneer de lade helemaal naar beneden is. Deze indicator gaat ook branden bij een papierstoring in de stapeleenheid.
×
Uitvoerindicator
Deze indicator knippert wanneer er papier wordt uitgevoerd naar de stapellade.
×
Foutindicator
Deze indicator gaat branden wanneer alleen de stapeleenheid met grote capaciteit niet kan worden gebruikt vanwege een fout en knippert wanneer het hele systeem niet kan worden gebruikt.

###### Instellen dat extra papier moet worden uitgevoerd naar de stapellade

In de instellingsmodus kunt u aangeven of er voor nieuwe taken extra papier moet worden uitgevoerd als de stapellade van de stapeleenheid met grote capaciteit al papier bevat.
Als u wilt instellen dat extra papier naar de stapellade moet gaan, opent u de 'Instellingsmodus (beheerder)' en selecteert u [Systeeminstellingen] → [Apparaatbeheer] → [Instellingen Stapelaar] → [Extra instellingen stapelaar].

###### Automatisch omschakelen van stapellade instellen

Wanneer twee stapeleenheden met grote capaciteit zijn aangesloten, kunt u in de instellingsmodus instellen of papier moet worden uitgevoerd naar de andere stapeleenheid met grote capaciteit op het moment dat de eerste eenheid vol is.
Als u het automatisch omschakelen van stapellade wilt instellen opent u de 'Instellingsmodus (beheerder)' en selecteert u [Systeeminstellingen] → [Apparaatbeheer] → [Instellingen Stapelaar] → [Instelling automatisch overschakelen].

### Uitgevoerd papier verwijderen uit de stapellade

1. #### Druk op de toets om de lade omlaag te laten gaan

   De indicator lade omhoog/omlaag knippert. Wanneer de lade helemaal is gezakt, blijft de indicator branden.

   Wanneer er net papier naar de stapellade gaat, zakt de lade niet wanneer u drukt op de toets om de lade te laten zakken.

2. #### Open de deur van de stapellade en trek de papierwagen naar buiten

   Wanneer u grote aantallen afdrukken wilt vervoeren, installeer dan de papierhouder op de papierwagen om te voorkomen dat het papier onderweg van de wagen valt.

3. #### Verwijder de papierhouder

4. #### Monteer de papierhouder op de papierwagen

5. #### Plaats de papierwagen terug in de stapellade na vervoer van de afdrukken

   Er kan geen papier worden uitgevoerd naar de stapellade wanneer de papierlade niet op zijn plaats staat in de stapellade.

Terug naar begin