# DOORVOERROL

Als het papier regelmatig vastloopt in de doorvoerlade, reinigt u de doorvoerrol. Veeg het oppervlak van de doorvoerrol af met een schone zachte doek die is bevochtigd met water of een neutraal reinigingsmiddel.

## Bediening

### Doorvoerlade (op het apparaat)

1. #### Verwijder het papier

2. #### Verwijder de onderhoudsklep

3. #### Reinig het oppervlak van de doorvoerrol

   Plaats de onderhoudsklep terug nadat de reiniging is voltooid.

4. #### Laad het papier

### Doorvoerlade (laden met grote capaciteit)

1. #### Druk op de bedieningstoets en verwijder het papier

   De papiertafel wordt naar beneden verplaatst. De bedieningstoets knippert terwijl de papiertafel naar beneden wordt verplaatst. De toets licht op als de papiertafel beneden is aangekomen. Verwijder het papier pas wanneer de toets niet langer knippert.

2. #### Verwijder de onderhoudsklep

3. #### Reinig het oppervlak van de doorvoerrol

   Plaats de onderhoudsklep terug nadat de reiniging is voltooid.

4. #### Laad het papier en druk op de bedieningstoets

   De papiertafel wordt omhoog verplaatst als op de bedieningstoets wordt gedrukt.

Terug naar begin