# INSTELLING KAARTGEBIED

U kunt de gegevenscontrole tijdens het lezen van de card instellen.

###### Lijst met instellingsitems

Item | Beschrijving
--- | ---
Importeren uit configuratiebestand | Als u de naam van het configuratiebestand invoert en op de toets [Uitvoeren] tikt, worden de instellingen voor het kaartgebied uit het configuratiebestand gelezen. Als u op de toets [Wissen] tikt, worden alle bestanden die overeenkomen met de huidige zoekvoorwaarden verwijderd.
Faciliteitscode controleren in HID-modus | Hiermee wordt de faciliteitscode van een HID-card gecontroleerd.
Faciliteitscode | Hiermee wordt de faciliteitscode van een HID-card ingevoerd. Wanneer u op de toets [Opslaan] tikt, wordt de faciliteitscode opgeslagen.
Kaartscantest | Wanneer u op de toets [Uitvoeren] tikt, begint de kaartlezertest en wordt het testresultaat weergegeven.

Terug naar begin