# DE RESOLUTIE AANPASSEN TIJDENS HET SCANNEN (SCANRESOLUTIE)

## Overzicht

Met deze functie past u de resolutie aan tijdens het scannen van het origineel. Zo wordt uitvoer van hoge kwaliteit of met snelheidsprioriteit ingeschakeld volgens de toepassing.

- De scanresolutie moet worden opgegeven voor het scannen van het origineel.
- De instelling voor de scanresolutie wordt toegepast wanneer u een zwart-witkopie van volledig formaat maakt.

## Bediening

1. #### Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Scanresolutie]

2. #### Selecteer de resolutie

   De resolutie kan worden ingesteld op zowel de documentinvoereenheid als de glasplaat.
   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].

3. #### Plaats een origineel en tik op de toets [Voorbeeld]

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

4. #### Tik op de toets [Starten zwart-wit] om het kopiëren te starten

   ###### Twee of meer sets kopieën maken:

   Tik op de kopieweergavetoets om het aantal kopieën op te geven.

Terug naar begin