# EEN BEELD IN SCANMODUS VERZENDEN

## Overzicht

Verzend een beeld in Scanmodus (Scannen naar E-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar desktop, Scannen naar netwerkmap).

- Als het geheugen vol raakt tijdens het scannen van de originelen, wordt een bericht getoond en stopt het scannen.
- Pas op dat u bij scannen naar e-mail niet te grote bestanden verstuurd. Als het bestand nogal groot is, bijvoorbeeld als u een groot aantal originelen verzendt, is het soms nodig om het aantal gescande pagina's te verminderen of het verzendformaat te verkleinen. Als de scanneruitbreidingskit (Compact PDF-optie) is geïnstalleerd, kunnen de kleurgegevens worden gecomprimeerd.

## Bediening

1. #### Plaats het origineel

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT
   Plaats de originelen in de richting zoals hieronder wordt afgebeeld.

   Originelen | Documentinvoerlade Plaats een origineel met de afdrukzijde omhoog. | Glasplaat Plaats een origineel met de afdrukzijde omlaag en lijn de hoek van het origineel uit met de markering in de linkerbovenhoek van de schaalverdeling van de glasplaat.
   --- | --- | ---
   * Bij staande opmaak |  |
   * Bij liggende opmaak |  |

   *Als u een groot staand origineel wilt plaatsen, volgt u de aanwijzingen in de afbeelding 'Bij liggende opmaak' en geeft u bij stap 3 de gewenste stand op.
   Plaats originelen met een formaat van A5 (5-1/2" × 8-1/2") in de staande (verticale) stand. Als u deze liggend (horizontaal) plaatst, wordt een onjuist formaat gedetecteerd. Voor een origineel met een formaat van A5R (5-1/2" × 8-1/2"R) voert u het formaat handmatig in.
   - HET SCANFORMAAT VAN HET ORIGINEEL IN PAPIERFORMAAT OPGEVEN
   Plaats geen voorwerpen onder de formaatdetector aan de achterkant van de glasplaat. Het sluiten van de automatische documentinvoereenheid terwijl er een voorwerp onder ligt, kan leiden tot beschadiging van de plaat van de formaatdetector en tot een onjuiste vaststelling van het documentformaat.
   Voor de locatie van de formaatdetector voor originelen raadpleegt u 'BOVENKANT'.

2. #### Geef de bestemming op

   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VIA HET ZOEKNUMMER
   - HANDMATIG EEN BESTEMMING INVOEREN
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET GLOBAAL ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET VERZENDLOGBOEK
   Het pictogram op de toets geeft aan welk type bestemming onder de toets is opgeslagen.

   | Scannen naar e-mail
   | Scannen naar FTP
   | Scannen naar netwerkmap

   - De bestemming van een toets waarop u hebt getikt, wordt automatisch opgegeven als bestemming wanneer het scherm wordt gewijzigd wanneer u op een snelkeuzetoets hebt getikt, maar niet op de toets .
   - Wanneer u Scannen naar e-mail uitvoert, kunt u ook Cc- of Bcc-kopieën naar andere bestemmingen verzenden. Tik op om bestemmingen te selecteren.
   - Er kunnen meerdere bestemmingen worden opgegeven.
   - U kunt [Onderwerp], [Bestandsnaam], [Antwoordnaam] of [Inhoud] wijzigen door op het invoerveld te tikken of op [Opties].
   - - HET ONDERWERP, DE BESTANDSNAAM, HET ANTWOORDADRES EN DE INHOUD WIJZIGEN

3. #### Tik op de toets [Origineel] en tik vervolgens op de toets 'Stand afbeelding' met dezelfde stand als het origineelbeeld

   Scan het origineel in de juiste stand (met de bovenrand van het origineel boven aan het scherm) door de stand van het origineel correct op te geven.
   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op .

   - U kunt de belichting, resolutie, bestandsindeling, kleurmodus en andere instellingen wijzigen. Zie de volgende informatie.
   - - AUTOMATISCH BEIDE ZIJDEN VAN EEN ORIGINEEL SCANNEN
     - HET SCANFORMAAT VAN HET ORIGINEEL IN PAPIERFORMAAT OPGEVEN
     - HET SCANFORMAAT VAN HET ORIGINEEL MET GETALSWAARDEN OPGEVEN
     - HET VERZENDFORMAAT VAN DE AFBEELDING OPGEVEN
     - SCANBELICHTING EN TYPE ORIGINEEL BEELD OPGEVEN
     - SCANRESOLUTIE OPGEVEN
     - In de scanmodus en gegevensinvoermodus:
     - INSTELLING VOOR KLEURMODUS WIJZIGEN
   - Door op de toets [Overige] te tikken, kunt u diverse functies configureren, bijvoorbeeld de verzendtijd opgeven of gezamenlijk twee origineelpagina's van verschillend formaat verzenden.

4. #### Tik op de toets [Start] om het scannen van het origineel te starten

   Als u de pagina's van het origineel in de documentinvoerlade hebt geplaatst, worden alle pagina's gescand.
   Als u het origineel op de glasplaat plaatst, wordt elke pagina afzonderlijk gescand.
   Nadat u het laatste origineel hebt gescand, tikt u op de toets [Lezen Klaar].
   Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat het scannen en verzenden is voltooid.
   - Tik op de toets [Voorbeeld] om de uitvoerafbeelding te bekijken voordat u een afbeelding verzendt. Nadat u een origineel hebt gescand door op de toets [Voorbeeld] te tikken, tikt u op de toets [Extra scan] om het volgende origineel te scannen. Tik op de toets [Start] om de verzending van een afbeelding te starten.
   - Tik op de toets [Functieoverz.] om de belichting, de resolutie, het scanformaat en het verzendformaat voor elke gescande origineelpagina te wijzigen. Als 'Kaart Formaat' is geselecteerd bij Overige, kan echter alleen de belichting worden gewijzigd wanneer er een even genummerde pagina van het origineel wordt gescand.

Terug naar begin