# BEDIENINGSPANEEL

In dit gedeelte worden de namen en functies van de verschillende onderdelen van het bedieningspaneel beschreven.
Tik op de naam om de details ervan weer te geven.

×
Aanraakscherm
Op het aanraakscherm worden meldingen en toetsen weergegeven.
Bedien het apparaat door direct op de weergegeven toetsen te tikken.
-WIJZE VAN AANRAKEN VOOR AANRAAKSCHERM
×
Aan-indicator
Deze indicator gaat branden als de hoofdschakelaar van het apparaat in de stand '' staat.
-DE VOEDING IN- OF UITSCHAKELEN EN HET APPARAAT OPNIEUW OPSTARTEN
×
Toets [Aan]
Druk op deze toets om de voeding van het apparaat in of uit te schakelen.
-DE VOEDING IN- OF UITSCHAKELEN EN HET APPARAAT OPNIEUW OPSTARTEN
×
Toets/indicator [Spaarstand]
Gebruik deze toets om de modus Timer voor automatisch uitschakelen van het apparaat in te schakelen en energie te besparen.
Als u deze knop ingedrukt houdt, schakelt het apparaat over naar de modus voor automatisch uitschakelen.
De toets [Spaarstand] knippert wanneer de modus Timer voor automatisch uitschakelen van het apparaat is ingeschakeld.
-TIMER VOOR AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
×
Toets/indicator [Beginscherm]
Gebruik deze toets om het beginscherm weer te geven.
-BEGINSCHERM
×
Houder IC-kaartlezer
Plaats hier een IC-kaartlezer als IC-kaarten worden gebruikt voor gebruikersauthenticatie.
×
USB-aansluiting (type A)
Deze aansluiting wordt gebruikt om een USB-apparaat of een USB-stick op het apparaat aan te sluiten. Gebruik een afgeschermd type USB-kabel. Ondersteunt USB 2.0 (Hi-Speed).
Knop [Beginscherm], knop [Spaarstand] of het aanraakscherm

- De knop [Beginscherm] en de knop [Spaarstand] zijn elektrostatische aanraaktoetsen.
- Raak met uw vinger de knop [Beginscherm], de knop [Spaarstand] of het aanraakscherm aan.
  Als u een pen of ander hulpmiddel gebruikt om de knop of het aanraakscherm aan te raken, werkt het mogelijk niet goed.
  Sieraden en andere accessoires kunnen storingen veroorzaken.
- Raak het aanraakscherm niet aan tijdens het opstarten. Als u het aanraakscherm aanraakt, werkt het apparaat mogelijk niet goed.
  Bijvoorbeeld: Als het aanraakscherm bezig is met opstarten
  - Als de hoofdschakelaar of de toets [AAN] is ingeschakeld.
  - Bij het ontwaken uit de modus Automatisch uitschakelen

De hoek van het aanraakscherm kan worden aangepast.
Terug naar begin