# LIJST MET BEVEILIGINGSINSTELLINGEN

## Overzicht

Hieronder volgt een lijst van items in de instellingsmodus met de fabrieksinstellingen en beperkingen voor elk item.
Afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de geïnstalleerde randapparatuur zijn sommige instellingen mogelijk niet beschikbaar.
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | A
--- | --- | --- | ---
| Beveiligingsinstellingen
| Wachtwoord wijzigen
| - | Nee | Ja
| Poortbeheer
| Nee | Ja
| Serverpoort
| Nee | Ja
| HTTP
| Inschakelen | Nee | Ja
| Poortnummer
| 80 | Nee | Ja
| HTTPS
| Inschakelen | Nee | Ja
| Poortnummer
| 443 | Nee | Ja
| FTP AFDRUKKEN
| Inschakelen | Nee | Ja
| Poortnummer
| 21 | Nee | Ja
| Ruwe afdruk
| Inschakelen | Nee | Ja
| Poortnummer
| 9100 | Nee | Ja
| LPD
| Inschakelen | Nee | Ja
| Poortnummer
| 515 | Nee | Ja
| IPP
| Inschakelen | Nee | Ja
| Poortnummer
| 631 | Nee | Ja
| IPP-SSL
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Poortnummer
| 443 | Nee | Ja
| Tandemuitvoer ontvangen
| Inschakelen | Nee | Ja
| Poortnummer
| 50001 | Nee | Ja
| PC scan
| Inschakelen | Nee | Ja
| Poortnummer
| 52000 | Nee | Ja
| Extern bedieningspaneel
| Inschakelen | Nee | Ja
| Poortnummer
| 5900 | Nee | Ja
| SNMPD
| Inschakelen | Nee | Ja
| Telnet
| Inschakelen | Nee | Ja
| NBT/WINS
| Uitschakelen | Nee | Ja
| JCP
| Uitschakelen | Nee | Ja
| RARP
| Uitschakelen | Nee | Ja
| SMTP
| Inschakelen | Nee | Ja
| WSD
| Inschakelen | Nee | Ja
| USB-apparaatuitbreiding*1
| Inschakelen | Nee | Ja
| Sharp OSA (Uitgebreid platform)
| Nee | Ja
| HTTP
| Inschakelen | Nee | Ja
| Poortnummer
| 10080 | Nee | Ja
| HTTPS
| Inschakelen | Nee | Ja
| Poortnummer
| 10443 | Nee | Ja
| Client-poort
| Nee | Ja
| HTTP
| Inschakelen | Nee | Ja
| HTTPS
| Inschakelen | Nee | Ja
| FTP
| Inschakelen | Nee | Ja
| FTPS
| Inschakelen | Nee | Ja
| SMTP
| Inschakelen | Nee | Ja
| SMTP-SSL
| Inschakelen | Nee | Ja
| POP3
| Inschakelen | Nee | Ja
| POP3-SSL
| Inschakelen | Nee | Ja
| SNMP-TRAP
| Inschakelen | Nee | Ja
| Opdracht voltooid
| Inschakelen | Nee | Ja
| LDAP
| Inschakelen | Nee | Ja
| LDAP-SSL
| Inschakelen | Nee | Ja
| SMB/WINS
| Inschakelen | Nee | Ja
| SNTP
| Uitschakelen | Nee | Ja
| mDNS
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Tandemuitvoer verzenden
| Inschakelen | Nee | Ja
| Filterinstelling
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Configuratie IP-adresfilter
| Nee | Ja
| Filtermodus
| Toegestaan | Nee | Ja
| Filter adressen 1 t/m 4
| Nee | Ja
| IP-beginadres
| 0.0.0.0 | Nee | Ja
| IP-eindadres
| 0.0.0.0 | Nee | Ja
| Configuratie MAC-adresfilter
| Nee | Ja
| Filter adressen 1 t/m 10
| 000000000000 | Nee | Ja
| SSL-instellingen
| Nee | Ja
| Serverpoort
| Nee | Ja
| HTTPS
| Inschakelen | Nee | Ja
| IPP-SSL
| Uitschakelen | Nee | Ja
| HTTP omleiden naar HTTPS instellen in de webpagina
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Client-poort
| Nee | Ja
| HTTPS
| Inschakelen | Nee | Ja
| FTPS
| Inschakelen | Nee | Ja
| SMTP-SSL
| Inschakelen | Nee | Ja
| POP3-SSL
| Inschakelen | Nee | Ja
| LDAP-SSL
| Inschakelen | Nee | Ja
| Versleutelingsniveau
| Zwak | Nee | Ja
| Certificaatinformatie
| - | Nee | Ja
| IEEE802.1X instelling
| Nee | Ja
| IEEE802.1X authenticatie
| Uitschakelen | Nee | Ja
| EAP authenticatiemethode
| EAP-TLS | Nee | Ja
| EAP gebruikersnaam
| - | Nee | Ja
| Wachtwoord
| - | Nee | Ja
| Serverauthenticatie
| Inschakelen | Nee | Ja
| EAP time-out
| 10 seconden | Nee | Ja
| Aantal herhaalde pogingen EAP
| 3 maal | Nee | Ja
| Certificaatinformatie
| - | Nee | Ja
| Instellingen voor gegevens wissen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Verwijder vergrend. Bestandsmap/bedien.
| - | Nee | Ja
| IPsec-instellingen
|  | Nee
| IPsec
| Uitschakelen | Nee | Ja
| IKEv1-instellingen
|  | Nee
| Vooraf gedeelde sleutel
| - | Nee | Ja
| SA-levensduur (tijd)
| 28800 seconden | Nee | Ja
| SA-levensduur (grootte)
| 28800 KB | Nee | Ja
| IKE-levensduur
| 30 seconden | Nee | Ja
| IPsec-regels
| - | Nee | Ja
| Verborgen patroonafdruk
| Nee | Ja
| Standaardinstellingen
| Instelling Verborgen patroon afdrukken
| Standaard | Nee | Ja
| Afdrukkleur
| Zwart | Nee | Ja
| Belichting
| Standaard | Nee | Ja
| Tekengrootte
| 48 punten | Nee | Ja
| Hoek
| 0 gr. | Nee | Ja
| Lettertypestijl
| Standaard | Nee | Ja
| Camouflagepatroon
| Patroon 1 | Nee | Ja
| Afdrukmethode
| Positief | Nee | Ja
| Instelling afdrukinhoud
| Nee | Ja
| Vooringest. woord
| NIET KOPIËREN | Nee | Ja
| Voorkeurtekst
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Serienummer
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Accounttaak-id
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Aanmeldnaam/gebr.nr.
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Controlenummer
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Datum/tijd
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Directe invoer uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Contrast
| Nee | Ja
| Zwart
| 5 | Nee | Ja
| Magenta
| 5 | Nee | Ja
| Cyaan
| 5 | Nee | Ja
| Geel
| 5 | Nee | Ja
| Aangepaste tekstregistratie
| - | Nee | Ja
| Traceergegevensafdruk
| - | Nee | Ja
| Instelling traceergegevensafdruk
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Afdrukgegevens
| Nee | Ja
| Serienummer
| Inschakelen | Nee | Ja
| Tekst
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Accounttaak-id
| Inschakelen | Nee | Ja
| Aanmeldnaam/gebr.nr.
| Inschakelen | Nee | Ja
| Datum/tijd
| Inschakelen | Nee | Ja
| Afdrukkleur selecteren
| Zwart | Nee | Ja
| Afdrukpositie
| Nee | Ja
| Verticale positie
| Nee | Ja
| Bovenzijde van papier bedrukken
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Onderzijde van papier bedrukken
| Inschakelen | Nee | Ja
| Horizontale positie
| Nee | Ja
| Linkerzijde van papier bedrukken
| Inschakelen | Nee | Ja
| Rechterzijde van papier bedrukken
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Selecteer de taak die u wilt afdrukken
| Nee | Ja
| Kopiëren
| Inschakelen | Nee | Ja
| PRINTER
| Inschakelen | Nee | Ja
| Afdrukken (Doc.Archiv.)
| Inschakelen | Nee | Ja
| Lijstafdruk
| Inschakelen | Nee | Ja
| Privé /apparaatgeg. initialis.
| - | Nee | Ja

*1 Wordt weergegeven als de productcode van de applicatiecommunicatiemodule of externe accountmodule is ingeschakeld.
*2 Wordt weergegeven als de netwerkscanfunctie is ingeschakeld.
Terug naar begin