# BUITENKANT

In dit gedeelte worden de namen en functies van de verschillende onderdelen aan de buitenkant van het apparaat beschreven.
Tik op de naam om de details ervan weer te geven.

De indicatoren van het bedieningspaneel kunnen verschillen afhankelijk van het land en de regio.
×
Automatische documentinvoereenheid
Hiermee worden meerdere originelen automatisch geladen en gescand. Bij 2-zijdige originelen kunnen automatisch beide zijden tegelijk worden gescand.
-AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
×
Voorklep (boven)
Open deze klep om de tonercartridge te vervangen of om vastgelopen papier te verwijderen uit de papierdoorgave-eenheid.
×
Statusindicator*
De status van de machine wordt aangegeven.
-STATUSINDICATOREN
×
Voorklep (onder)
Open deze klep om de hoofdschakelaar in of uit te schakelen of om de tonerkanalen van de fotogeleidende drum te reinigen.
-DE VOEDING IN- OF UITSCHAKELEN EN HET APPARAAT OPNIEUW OPSTARTEN
- TONERCARTRIDGE
- De lasereenheid reinigen
×
Uitvoerlade (middelste lade)*
Afgedrukt papier wordt naar deze lade uitgevoerd.
×
Bedieningspaneel
Op dit paneel bevinden zich de knop [POWER], de knop/indicator [Spaarstand] en het aanraakscherm. Gebruik het aanraakscherm om elk van deze functies uit te voeren.
-BEDIENINGSPANEEL
×
Rechterlade*
Deze is zo ingesteld dat papier zo nodig naar deze lade wordt uitgevoerd.
×
Afwerkingseenheid*
Hiermee wordt papier geniet en uitgevoerd.
×
Zadelsteek-afwerkingseenheid*
Hiermee wordt papier geniet en gevouwen.
×
Krulcorrectie-eenheid*
Hiermee worden krullen gecorrigeerd bij afgedrukt papier.
×
Perforatiemodule*
Hiermee wordt papier geperforeerd.
×
USB-aansluiting (type A)
Deze aansluiting wordt gebruikt om een USB-apparaat of een USB-stick op het apparaat aan te sluiten.
Gebruik een afgeschermd type USB-kabel.
Ondersteunt USB 2.0 (Hi-Speed).
×
Toetsenbord
Gebruik dit als alternatief voor het aanraaktoetsenbord dat op het aanraakscherm wordt weergegeven. Wanneer dit toetsenbord niet wordt gebruikt, kan het onder het bedieningspaneel worden opgeborgen.
-NAMEN EN FUNCTIES VAN AANRAAKTOETSEN
×
Lade 1
Plaats papier in deze lade. Er kan maximaal 1.200 vel worden opgeslagen.
-LADE 1/2
×
Lade 2
Plaats papier in deze lade. Er kan maximaal 800 vel worden opgeslagen.
-LADE 1/2
×
Lade 3
Plaats papier in deze lade. Er kan maximaal 500 vel worden opgeslagen.
-LADE 3/4
×
Lade 4
Plaats papier in deze lade. Er kan maximaal 500 vel worden opgeslagen.
-LADE 3/4
×
Lade 5 (MX-LC12)*
Plaats papier in deze lade. Er kan maximaal 3.500 vel worden opgeslagen.
-PAPIERLADE MET GROTE CAPACITEIT
×
Lade 5 (MX-LCX3 N)*
Plaats papier in deze lade. Er kan maximaal 3.000 vel worden opgeslagen.
-PAPIERLADE MET GROTE CAPACITEIT
×
Doorvoerlade*
Gebruik deze lade om handmatig papier in te voeren.
Als u papier laadt dat groter is dan A4R of 8-1/2" × 11"R, kunt u het verlengstuk uittrekken.
-DOORVOERLADE
×
Snijmodule *
Hiermee wordt overtollig papier verwijderd bij uitvoer met zadelsteek.

×
Laden met grote capaciteit*
Plaats papier in deze lade. Er kan maximaal 2.500 vel worden opgeslagen in elke laden.
-PAPIERLADEN MET GROTE CAPACITEIT
×
Doorvoerlade*
Gebruik deze lade om handmatig papier in te voeren.
Als u papier laadt dat groter is dan A4R of 8-1/2" × 11"R, kunt u het verlengstuk uittrekken.
×
Invoegeenheid*
Hierin kunnen kaften en invoegvellen die moeten worden ingevoegd tussen afgedrukte vellen worden geplaatst.
Met behulp van de functie voor handmatige afwerking kunt u direct papier invoeren in de finisher of nietfinisher om het papier te nieten, perforeren of vouwen.
×
Vouweenheid*
Hiermee wordt papier gevouwen en uitgevoerd.
×
Papierwagen*
Dit is een wagen die in de hogecapaciteitstapelaar geïnstalleerd is. Hij is nuttig wanneer u een grote hoeveelheid uitvoervellen gebruikt.
×
Hogecapaciteitstapelaar*
Dit onderdeel is nuttig wanneer u een grote hoeveelheid kopieën uitvoert. Er kunnen maximaal 5.000 vellen papier worden uitgevoerd.
U kunt ook twee van dergelijke onderdelen aansluiten.
-HOGECAPACITEITSTAPELAAR
* Optioneel. Terug naar begin