# BOVENKANT

In dit gedeelte worden de namen en functies van de verschillende onderdelen aan de bovenkant van het apparaat beschreven.
Tik op de naam om de details ervan weer te geven.

×
Aanvoerrol van de papierinvoer
Deze rol draait zodat het origineel automatisch wordt ingevoerd.
×
Klep van origineelinvoer
Open deze klep om een vastgelopen origineel te verwijderen of de aanvoerrol van het papier te reinigen.
×
Origineelgeleiders
Pas deze geleiders aan de breedte van het origineel aan om er zeker van te zijn dat het origineel correct wordt gescand.
-AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
×
Documentinvoerlade
Plaats het origineel in deze lade. Enkelzijdige originelen moeten met de afbeelding naar boven worden geplaatst.
-AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
×
Origineeluitvoerlade
Na het scannen wordt het origineel naar deze lade uitgevoerd.
×
Scangebied
Hier worden originelen gescand die in de documentinvoerlade zijn geplaatst.
-SCANGEBIED
×
Detector voor origineelformaat
Deze eenheid detecteert het formaat van een origineel dat op de glasplaat is geplaatst.
-GLASPLAAT
×
Glasplaat
Plaats boeken of andere dikke originelen die niet via de automatische documentinvoereenheid kunnen worden geladen op deze glasplaat om ze te scannen.
-GLASPLAAT
Terug naar begin