# OPSLAAN OP EXTERN GEHEUGENAPPARAAT

Er wordt een origineel gescand en de gegevens worden opgeslagen op een extern geheugenapparaat. Er worden geen gegevens afgedrukt of verzonden.

## Bediening

1. #### Plaats het origineel

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

2. #### Plaats een extern geheugenapparaat in de USB-aansluiting van het apparaat

3. #### Tik op de toets [Scannen naar extern geheugenapparaat] in het actiescherm

4. #### Stel een bestandsnaam en opslaglocatie in

   - Zie de uitleg van de kopieer- of verzendmodus voor de oorspronkelijke scaninstellingen.
   - Voor dubbelzijdige originelen moet u op de toets [Origineel] en vervolgens op de toets [2-zijdig Schrijfblok] of [2-zijdig Boekje] tikken, afhankelijk van het origineel.

5. #### Tik op de toets [Start] om het scannen te starten

Terug naar begin