# ROOD/GROEN/BLAUW AANPASSEN IN KOPIEËN (RGB)

## Overzicht

Met deze functie selecteert u een van de drie kleurcomponenten rood (R), groen (G) of blauw (B) om de geselecteerde kleurtoon te versterken of af te zwakken.

RGB moet worden opgegeven voordat het origineel wordt gescand.

## Bediening

1. #### Tik op de toets [Overige] en op de toets [RGB-instelling]

2. #### Tik op de toets voor de kleur die u wilt aanpassen

3. #### Tik op of schuif met de schuifregelaar om de kleur aan te passen

   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].

   U kunt slechts één kleur aanpassen. Als u een kleur aanpast en vervolgens nog een kleur, wordt de aanpassing van de eerste kleur geannuleerd.

   ###### De RGB-instelling annuleren:

   Tik op de toets [Uit].

4. #### Plaats een origineel en tik op de toets [Voorbeeld]

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

5. #### Controleer de voorbeeldafbeelding in het voorbeeldscherm

   ###### Alle instellingen annuleren:

   Tik op de toets [CA].

6. #### Tik op de toets [Starten kleur] om te beginnen met kopiëren

   ###### Twee of meer sets kopieën maken:

   Tik op de kopieweergavetoets om het aantal kopieën op te geven.

Terug naar begin