# PRINTERINSTELLINGEN

## STANDAARDINSTELLINGEN

De voorwaarden voor printerinstellingen worden hieronder beschreven.

###### Kennisgevingspagina niet afdrukken

Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om een kennisgevingspagina af te drukken.

###### Testpagina niet afdrukken

Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om de testpagina af te drukken.
Wanneer deze instelling is ingeschakeld, kan [Systeeminstellingen] → [Lijst afdrukken (gebruiker)] → [Testpagina Printer] in 'Instellingsmodus' niet worden gebruikt om testpagina's af te drukken.

###### A4/Letter-formaat auto veranderen

Bij het afdrukken van een afbeelding van 8-1/2" x 11" (A4-formaat), kan bij deze instelling papier van A4-formaat (8-1/2 x 11") worden gebruikt als geen papier van A4-formaat (8-1/2" x 11") is geladen.

###### Afdrukdichtheid printer

Hiermee maakt u de afdrukdichtheid voor kleur- en zwart-witafbeeldingen lichter of donkerder. De afdrukdichtheid kan op vijf niveaus worden ingesteld.

###### CMYK-belichting aanpassen

Past de dichtheid van cyaan (C), magenta (M), geel (Y) en zwart (Bk) aan. De belichting van elke kleur kan op 17 niveaus worden ingesteld.

###### Instellingen handinvoerlade

Deze optie wordt alleen weergegeven als een doorvoerlade is geïnstalleerd.

Item | Beschrijving
--- | ---
Papierformaat herkenning handinvoer inschakelen | Deze functie wordt gebruikt om het afdrukken te blokkeren wanneer het opgegeven papierformaat voor een afdrukopdracht verschilt van het papierformaat dat is geladen in de doorvoerlade.
Papiersoort herkenning handinvoer inschakelen | Deze functie wordt gebruikt om het afdrukken te blokkeren wanneer het opgegeven papierformaat voor een afdrukopdracht verschilt van het papierformaat dat is geladen in de doorvoerlade.
Handinvoer uitsluiten bij automatische papierselectie | Wanneer [Auto] is geselecteerd voor papiertypeselectie, wordt de doorvoerlade uitgesloten van laden die kunnen worden geselecteerd. Dit wordt aanbevolen wanneer regelmatig speciaal papier in de doorvoerlade wordt geladen.

###### Opdrachtwachtrijplaatsing

Wanneer deze functie is ingeschakeld, worden ontvangen afdrukopdrachten weergegeven in de wachtrij in het opdrachtstatusscherm. De opdrachten worden verplaatst naar de opdrachtwachtrij nadat deze door het apparaat zijn geanalyseerd. Meerdere opdrachten die nog niet zijn geanalyseerd, kunnen in de wachtrij worden opgenomen.
Wanneer deze functie is uitgeschakeld, worden ontvangen afdrukopdrachten weergegeven in de opdrachtwachtrij en niet in de spoolwachtrij. Wanneer echter een versleuteld PDF-bestand worden afgedrukt, wordt de opdracht in de spoolwachtrij getoond.

###### Uitschakelen Rechtstreeks afdrukken USB-geheugen

Hiermee schakelt u de functie voor rechtstreeks afdrukken van een bestand op een USB-geheugenapparaat uit.

###### Uitschakelen Rechtstreeks afdrukken netwerkmap

Hiermee schakelt u rechtstreeks afdrukken vanuit een netwerkmap uit.

###### Verzenden tijdens afdrukken uitschakelen

Hiermee schakelt u de functie Beeld verzenden tijdens afdrukken uit.

## Interface-instellingen

Deze instellingen worden gebruikt om de verzending van gegevens naar de USB- of netwerkpoort te controleren en te bewaken.

###### Hexadecimale Dump

Deze functie wordt gebruikt om de afdrukgegevens van een computer af te drukken in hexadecimale indeling, samen met de bijbehorende ASCII-tekst. Met 'Hexadecimale Dump' kunt u controleren of de afdrukgegevens via de pc correct naar de printer worden verzonden.
Voorbeeld van een hexadecimale dump:

###### I/O-time-out

De I/O time-out kan worden ingesteld op elk waarde tussen 1 en 999 seconden.
De I/O time-out zorgt voor een tijdelijke stopzetting van de verbinding als de ingestelde tijdsduur verstrijkt zonder dat er gegevens worden ontvangen via de poort. Nadat de verbinding is verbroken, wordt de poort op automatische selectie ingesteld of geactiveerd wanneer de volgende afdrukopdracht is gestart.

###### USB-poort inschakelen

Hiermee schakelt u afdrukken via de USB-poort in.

###### Omschakeling USB-poortemulatie

Selecteer de geëmuleerde printertaal als het apparaat is aangesloten op een USB-poort.
De volgende instellingen kunnen worden geconfigureerd.

- Automatisch
- PostScript
- PCL

- De instellingen zijn gelijk aan die voor 'Omschakeling netwerkpoortemulatie'.
- Tenzij zich regelmatig printerfouten voordoen, raden wij u aan de fabrieksinstelling 'Automatisch' te gebruiken.

###### Netwerkpoort inschakelen

Hiermee schakelt u afdrukken via de netwerkpoort in.

###### Omschakeling Netwerk-Poortemulatie

Deze instelling wordt gebruikt om de geëmuleerde printertaal te selecteren wanneer het apparaat is aangesloten op een netwerkpoort.
De volgende instellingen kunnen worden geconfigureerd.

- Automatisch
- PostScript
- PCL

- De instellingen zijn gelijk aan die voor 'Omschakeling USB-poortemulatie'.
- Tenzij zich regelmatig printerfouten voordoen, raden wij u aan de fabrieksinstelling 'Automatisch' te gebruiken.

###### Methode voor poortomschakeling

Hiermee wordt bepaald wanneer poortomschakeling plaatsvindt.

Item | Beschrijving
--- | ---
Schakelen aan einde van opdracht | De poort wordt gewijzigd naar automatische selectie wanneer het afdrukken is voltooid.
Omschakelen na I/O-time-out | Wanneer de ingestelde tijd in ''I/O-time-out' verstrijkt, wordt de poort gewijzigd naar automatische selectie.

De volgende twee printerpoorten zijn beschikbaar op het apparaat:

- USB-poort
- Netwerkpoort

## Automatische kleurenkalibratie

Hiermee wordt automatische kleurcorrectie uitgevoerd wanneer de kleur in de kopieën niet goed is.
Het apparaat drukt een testpagina af die vervolgens wordt gescand, waarna de kleur automatisch wordt gecorrigeerd.
Nadat u op de toets [Uitvoeren] hebt getikt en een testpagina is afgedrukt, wordt een melding getoond waarin u wordt gevraagd de automatische kalibratie te starten.
Plaats de testpagina op de glasplaat zoals hieronder is afgebeeld (met de dunne lijn op de rand van de pagina aan de linkerkant).

Plaats (ongeveer 5 vel) kopieerpapier van hetzelfde formaat als de testpagina boven op de testpagina, sluit de automatische documentinvoereenheid en tik op de toets [Uitvoeren].

- Controleer of de registratieaanpassing correct is voordat u de automatische kleurkalibratie uitvoert.
  Voer de modus 'Registratieaanpassing' uit als de registratieaanpassing niet correct is.
- Voer de automatische kleurkalibratie nogmaals uit om de kleur te verbeteren als de kleur na de eerste kleurkalibratie nog steeds niet goed is.

Terug naar begin