# HANDMATIGE AFWERKING GEBRUIKEN

## Overzicht

Schakel over van het Beginscherm of elke modus naar de modus voor handmatige afwerking en voer de onderstaande procedure uit.

- MODUS VOOR HANDMATIGE AFWERKING SELECTEREN

## Bediening

1. #### Stel de geleiders af op het formaat van het papier

   Pak de vergrendelingshendel om de geleider af te stellen.
   Wanneer u klaar bent met de afstelling, laat u de vergrendelingshendel los.

   Als u papier laadt dat groter is dan A4R of 8-1/2" × 11"R, trekt u de doorvoerlade helemaal uit. Als de doorvoerlade niet helemaal wordt uitgetrokken, wordt het formaat van het geladen papier niet correct gedetecteerd.

2. #### Plaats papier in de bovenste of onderste lade

   De stand van het papier varieert afhankelijk van de functie voor handmatige afwerking.

   - PAPIERTYPE EN -FORMAAT WIJZIGEN
   - AFDRUKSTAND
   - In zowel de boven- als onderlade kan maximaal 200 vel papier worden geladen.
   - Plaats het papier langs de geleiders volledig in de lade.
   - Als de breedte van de geleiders niet correct is afgesteld op de papierbreedte, kan het papier vastlopen, scheef worden ingevoerd of kreuken. Pas de papiergeleiders aan de breedte van het papier aan.

3. #### Selecteer de passende afwerkmethode

   - NIETFUNCTIE
   - PAPIERVOUWFUNCTIE
   - PERFORATIEFUNCTIE

4. #### Verander zo nodig van papierlade of uitvoerlade

   - DE PAPIERLADE WIJZIGEN
   - DE UITVOERLADE WIJZIGEN

5. #### Tik op de toets [Start] om de handmatige afwerking te starten

   ###### Handmatige afwerking stoppen:

   Tik op de toets [Stop].

Terug naar begin