# EXTERNE BEDIENING VIA DE COMPUTER

## Overzicht

Bedien het apparaat op afstand (externe bediening) via uw computer.
U kunt het bedieningspaneel van het apparaat op het scherm van uw computer weergeven voor bediening van het apparaat.
De functie voor bediening op afstand kan slechts op één computer tegelijkertijd worden gebruikt.

### Voorbereiding

Voordat u de functie voor bediening op afstand kunt gebruiken, is de volgende voorbereiding vereist.

- Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Systeeminstellingen] → [Bedieningsinstellingen] → [Instellingen bediening op afstand] → [Bediening van externe software] en selecteer [Toegestaan] voor [Bedieningsauthoriteit].
- Sluit het apparaat op het netwerk aan.
- Installeer VNC-applicatiesoftware (aanbevolen VNC-software: RealVNC) op uw computer.

## Bediening

1. #### Start de VCN-viewer

2. #### Voer het IP-adres van het apparaat in het invoervak 'Server' in

   Vraag de beheerder van het apparaat om het IP-adres.

3. #### Klik op de toets [OK]

4. #### Volg de aanwijzingen op het bedieningspaneel van het apparaat om de verbinding toe te staan

   Wanneer het apparaat is verbonden met VNC-applicatiesoftware, wordt weergegeven boven aan het aanraakscherm van het apparaat.
   Als u de verbinding wilt verbreken, sluit u de VNC-applicatiesoftware af of tikt u op .
   Gebruik het bedieningspaneel op dezelfde manier als op het apparaat. U kunt echter geen waarden in serie invoeren door continu op de toets te klikken.

   ###### De bedieningsautoriteit voor de functie externe bediening instellen:

   Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Systeeminstellingen] → [Bedieningsinstellingen] → [Instellingen bediening op afstand].

Terug naar begin