# INVOEGVELLEN INVOEGEN IN KOPIEËN(KAFTEN/INSTEEKVELLEN)

## Overzicht

Met deze functie kunt u een vel op een specifieke pagina invoegen als invoegvel bij het maken van een kopie. Er zijn twee typen invoegvellen.
Zie 'VOOR- EN ACHTERKAFTEN INVOEGEN IN KOPIEËN' wanneer u kaften invoegt.
Voorbeeld: voeg A in na pagina 3 en voeg B in na pagina 5

### Voorbeelden van het invoegen van vellen

Tijdens het maken van een kopie kan ook voor het invoegvel dubbelzijdig kopiëren worden opgegeven voor zal invoegvel als papier. Hieronder ziet u de kopieerresultaten wanneer een invoegveld wordt ingevoegd in de derde pagina van zes 1-zijdige origineelpagina's of drie 2-zijdige origineelpagina's.

### Resultaat van het kopiëren van een 1-zijdig origineel op het invoegvel

Kopie op invoegvel | Papier: 1-Zijdige kopie | Papier: 2-Zijdige kopie
--- | --- | ---
Niet gekopieerd | Hiermee wordt een invoegvel ingevoegd tussen de tweede en derde pagina van elke set kopieën. |
1-Zijdige kopie | Hiermee kunt u een 1-zijdige kopie maken van de derde origineelpagina op een invoegvel. |
2-Zijdige kopie | Hiermee kunt u een 2-zijdige kopie maken van de derde en vierde origineelpagina op een invoegvel. |

Resultaat van het kopiëren van een 2-zijdig origineel op het invoegvel

Kopie op invoegvel | Papier: 1-Zijdige kopie | Papier: 2-Zijdige kopie
--- | --- | ---
Niet gekopieerd | Hiermee wordt een invoegvel ingevoegd tussen de tweede en derde pagina van elke set kopieën. |
1-Zijdige kopie | Hiermee kunt u een 1-zijdige kopie maken van de derde origineelpagina op een invoegvel. | * De vierde origineelpagina wordt niet gekopieerd.
2-Zijdige kopie | Hiermee kunt u een 2-zijdige kopie maken van de derde en vierde origineelpagina op een invoegvel. |

- Laad de invoegvellen in de lade voordat u de functie voor invoegvellen gebruikt.
- Plaats als eerste de originelen in de documentinvoerlade en configureer de andere instellingen voor de kopieerfunctie. Geef vervolgens de kaft en het invoegvel op.
- U kunt maximaal 100 invoegvellen invoegen.

- De glasplaat is voor deze functie niet beschikbaar.
- Wanneer u een 2-zijdige kopie maakt van een 2-zijdig origineel, kunt u geen invoegvel tussen de voorzijde en de achterzijde van een origineel voegen.
- Deze functie kan niet worden gebruikt in combinatie met de functie Zadelsteek.
- Deze instelling is niet beschikbaar als de functie Kaften/Insteekvellen is uitgeschakeld in de instellingsmodus.

## Bediening

1. #### Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid en tik op de toets [Voorbeeld].

   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID

2. #### Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Kaften/insteekvellen]

3. #### Tik op het tabblad 'Invoegvel'

4. #### Tik op de weergavetoets voor pagina invoegen

5. #### Voer met de cijfertoetsen het nummer in van de pagina waar u een invoegvel wilt invoegen en tik vervolgens op de toets [Invoeren]

   Het totale aantal invoegvellen wordt weergegeven naast de toets [Invoeren]. Herhaal stappen 4 en 5 voor het aantal invoegvellen.
   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].
   Voor achterkaft
   Een invoegvel kan worden ingevoegd voor de achterkaft door het selectievakje [Voor achterkaft] te selecteren en op [Invoeren] te tikken. Voor achterkaft kan worden gebruikt wanneer een achterkaft wordt afgedrukt.
   Alleen een blanco pagina kan worden gebruikt voor [Voor achterkaft]. Indien kopiëren op het invoegval op iets anders is ingesteld dan [Geen kopie maken], kan [Voor achterkaft] niet worden gebruikt.

   ###### Als u een onjuist paginanummer voor een invoegvel hebt ingevoerd:

   Tik op de toets [Paginaopmaak] en wijzig de pagina.
   - DE PAGINAOPMAAK VAN KAFTEN EN INVOEGVELLEN CONTROLEREN, BEWERKEN EN WISSEN

   ###### Het invoegen van invoegvellen annuleren;

   Tik op de toets [Alles annuleren].

6. #### Tik op de toets [Wijzigen]

7. #### Als u een kopie wilt maken op invoegvel A, tikt u op de toets [Simplex] of [2-Zijdige Kopie]

   Als u alleen invoegvel A wilt invoegen, tikt u op de toets [Geen kopie maken].
   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op .

   ###### Een invoegvel wijzigen:

   Tik op de toets [Papierlade] en selecteer de lade met invoegvellen.
   Als u tabpapier gebruikt, kunt u een kopie maken op de tabs van het tabpapier. Tik op de toets [Tabkopie] en pas de breedte voor de afbeeldingsverschuiving aan. Zie 'EEN KOPIE OP TABS MAKEN VAN TABPAPIER (TABKOPIE)' voor de instellingen
   - Als u op beide zijden van een invoegvel wilt kopiëren, kunt u geen gebruik maken van etikettenvellen, transparanten en tabpapier als invoegvel. U kunt tabpapier invoegen als u hierop niet kopieert.
   - Als de papierlade een invoegeenheid is, kan niet op de kaft worden gekopieerd.

8. #### Geef zo nodig de instellingen op voor Invoegtype B tot en met K

   Om de instellingen voor invoegtype B tot K op te geven, tikt u op het tabblad "Invoegvel" in stap 3 voordat u op de overeenkomstige toets van de toetsen [Invoegtype B] tot [Invoegtype K] tikt en volgt u stappen 4 tot 7.

9. #### Controleer de voorbeeldafbeelding in het voorbeeldscherm

   ###### Alle instellingen annuleren:

   Tik op de toets [CA].

10. #### Tik op de toets [Starten kleur] of [Starten zwart/wit] om het kopiëren te starten

    ###### Twee of meer sets kopieën maken:

    Tik op de kopieweergavetoets om het aantal kopieën op te geven.

Terug naar begin