# VERIFICATIESTEMPELCARTRIDGE

## Overzicht

Als de verificatiestempel licht wordt, vervangt u de verificatiestempelcartridge.
Als een stempeleenheid (AR-SU1) is geïnstalleerd op de automatische documentinvoereenheid, vervangt u de verificatiestempelcartridge AR-SV1 (2 stuks meegeleverd).

## Bediening

1. #### Open de automatische documentinvoereenheid

2. #### Verwijder de aandrukplaat uit de automatische documentinvoereenheid

   Verwijder de plaat voorzichtig. Leg de verwijderde plaat met de zijde die naar boven was gekeerd op de glasplaat.

3. #### Pak het uitstekende deel van de verificatiestempeleenheid vast en trek de eenheid naar buiten

4. #### Verwijder de verificatiestempelcartridge (A)

5. #### Installeer een nieuwe verificatiestempelcartridge

6. #### Duw de verificatiestempeleenheid weer naar binnen

   Duw de stempeleenheid naar binnen totdat deze vastklikt.

7. #### Lijn de linkerbovenhoek van de aandrukplaat uit met de linkerachterzijde (aan de punt van de markering) van de glasplaat

8. #### Sluit de automatische documentinvoereenheid

   De aandrukplaat op de glasplaat is aan de automatische documentinvoereenheid bevestigd.

9. #### Controleer of de aandrukplaat stevig vastzit aan de automatische documentinvoereenheid en sluit de automatische documentinvoereenheid vervolgens.

   Als de aandrukplaat niet goed vastzit, moet u de aandrukplaat verwijderen en vervolgens opnieuw en op correcte wijze aanbrengen.

Terug naar begin