# PROTOCOLINSTELLINGEN

## Tabblad 'TCP/IP'

Deze instelling moet zijn ingeschakeld om het apparaat te kunnen gebruiken in een TCP/IP-netwerk.
Wanneer instellingen worden gewijzigd, worden deze pas van kracht nadat het apparaat opnieuw is gestart. Zie 'DE VOEDING IN- OF UITSCHAKELEN EN HET APPARAAT OPNIEUW OPSTARTEN' voor informatie over het opnieuw opstarten van het apparaat.

### IPv4-instellingen

Gebruik deze instelling om het IP-adres van het apparaat in te stellen wanneer u het apparaat gebruikt in een TCP/IP (IPv4)-netwerk.

###### DHCP/BOOTP

Gebruik deze instelling om het IP-adres automatisch te verkrijgen met behulp van DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)/BOOTP (Bootstrap Protocol). Wanneer deze instelling is ingeschakeld, is het niet nodig om het IP-adres handmatig in te voeren.
Zorg dat u de functie 'TCP/IP' inschakelt als het apparaat wordt gebruikt in een TCP/IP-netwerk.
Als gebruik wordt gemaakt van DHCP/BOOTP, kan het IP-adres dat aan het apparaat is toegewezen automatisch worden gewijzigd. Als het IP-adres verandert, is afdrukken niet mogelijk.

###### RARP

Stel deze optie in om het RARP-protocol te gebruiken.

###### IPv4-adres

Voer het IP-adres van het apparaat in.

###### Subnetmasker

Voer het IP-subnetmasker in.

###### Standaardgateway

Voer het standaardgateway-adres in.

### IPv6-instellingen

Gebruik deze instelling om het IP-adres van het apparaat in te stellen wanneer u het apparaat gebruikt in een TCP/IP (IPv6)-netwerk.

###### IPv6

Schakel deze instelling in.

###### DHCPv6

Gebruik deze instelling om het IP-adres automatisch te verkrijgen met behulp van DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, is het niet nodig om het IP-adres handmatig in te voeren.

###### Handmatig adres/Lengte van prefix

Voer het IP-adres en de prefixlengte (0 t/m 128) van het apparaat in.

###### Standaardgateway

Voer het standaardgateway-adres in.

- Zorg dat u de functie 'TCP/IP' hieronder inschakelt als het apparaat wordt gebruikt in een TCP/IP-netwerk.
- In een IPv6-omgeving kan het apparaat met het LPD- of IPP-protocol werken.

- Als gebruik wordt gemaakt van DHCPv6, kan het IP-adres dat aan het apparaat is toegewezen automatisch worden gewijzigd. Als het IP-adres verandert, is afdrukken niet mogelijk.

### Pingopdracht

Hiermee wordt gecontroleerd of het apparaat kan communiceren met de pc van het netwerk.
Geef het IP-adres van de gewenste pc op en tik op de toets [Uitvoeren]. Er wordt een melding getoond waarin wordt aangegeven of de pc heeft geantwoord of niet.

## Tabblad 'NetWare'

Wanneer instellingen worden gewijzigd, worden deze pas van kracht nadat het apparaat opnieuw is gestart. Zie 'DE VOEDING IN- OF UITSCHAKELEN EN HET APPARAAT OPNIEUW OPSTARTEN' voor informatie over het opnieuw opstarten van het apparaat.

### NetWare-instellingen

###### NetWare

Deze instelling moet zijn ingeschakeld om het apparaat te kunnen gebruiken in een NetWare-netwerk.

###### Frametype

Selecteer een frametype.
Instellingen: 802.2, 802.3, SNAP, ETHER-II

###### Werkingsmodus

Selecteer een bedieningsmodus.
Instellingen: PSERVER, RPRINTER

###### Printernaam

Voer de naam van de printer in.

### PSERVER-instellingen

###### Afdrukservernaam

Voer de naam van de afdrukserver in.

###### Wachtwoord

Voer het wachtwoord voor aanmelden in.
U kunt het wachtwoord wijzigen door [Wachtwoord wijzigen] in te stellen op .

###### Interval controleren

Voer een opdrachtcontrole-interval in.

###### Bindery-modus

Stel deze optie in om de Bindery-modus te gebruiken.

###### Bestandsservernaam 1 tot 8

Voer de naam van de bestandsserver in.

###### NDS-structuur

Voer de naam van de NDS-structuur in.

###### NDS-context

Voer de naam van de NDS-context in.

### RPRINTER-instellingen

###### Afdrukservernaam 1 tot 8

Voer de naam van de afdrukserver in.

###### Opdrachttime-out

Hiermee voert u een opdrachttime-out in.

## Tabblad 'EtherTalk'

Wanneer instellingen worden gewijzigd, worden deze pas van kracht nadat het apparaat opnieuw is gestart. Zie 'DE VOEDING IN- OF UITSCHAKELEN EN HET APPARAAT OPNIEUW OPSTARTEN' voor informatie over het opnieuw opstarten van het apparaat.

### EtherTalk-instellingen

###### EtherTalk

Deze instelling moet zijn ingeschakeld om het apparaat te kunnen gebruiken in een EtherTalk-netwerk.

###### Zonenaam

Voer een zonenaam in.

###### Printernaam

Voer de naam van de printer in.

## Tabblad 'NetBIOS'

Wanneer instellingen worden gewijzigd, worden deze pas van kracht nadat het apparaat opnieuw is gestart. Zie 'DE VOEDING IN- OF UITSCHAKELEN EN HET APPARAAT OPNIEUW OPSTARTEN' voor informatie over het opnieuw opstarten van het apparaat.

### NetBIOS-configuratie

###### NBT/WINS

Deze instelling moet zijn ingeschakeld om het apparaat te kunnen gebruiken in een NetBIOS-netwerk.
Terug naar begin