# OPSLAAN OP HARDE SCHIJF

Een origineel wordt gescand en de gegevens worden opgeslagen op de harde schijf van het apparaat. Er worden geen gegevens afgedrukt of verzonden.

## Bediening

1. #### Plaats het origineel

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

2. #### Tik op de toets [Scannen naar schijf] in het actiescherm

3. #### Stel een bestandsnaam en opslaglocatie in

   - Zie de uitleg van de kopieer- of verzendmodus voor de oorspronkelijke scaninstellingen.
   - Voor dubbelzijdige originelen moet u op de toets [Origineel] en vervolgens op de toets [2-zijdig Schrijfblok] of [2-zijdig Boekje] tikken, afhankelijk van het origineel.

4. #### Tik op de toets [Start] om het scannen te starten

   Als het origineel is gescand en er een pieptoon klikt, zijn de gegevens opgeslagen.

Terug naar begin