# NIETFINISHER

## Overzicht

Deze eenheid omvat de staffelfunctie waarmee gesorteerde vellen papier worden uitgevoerd en waarbij elke set papier wordt verschoven, de nietsorteerfunctie waarmee elke set afdrukken wordt geniet, de zadelsteekfunctie waarmee het midden van de vellen automatisch wordt geniet en de vellen doormidden worden gevouwen en de papiervouwfunctie waarmee papier doormidden wordt gevouwen.
Als u een optionele perforatiemodule installeert, kunt u afgedrukt papier perforeren.

### Functienamen

Tik op de naam om de details ervan weer te geven.

×
Nietverzamelaar
Hiermee wordt papier tijdelijk gestapeld om te worden geniet.
×
Uitvoerlade
Geniete en gestaffelde uitvoer wordt naar deze lade uitgevoerd.
De lade is uitschuifbaar. Trek de lade uit voor afdrukken op papier van een groot formaat (formaten A3W, A3, B4, SRA3, 13" × 19", 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13").
×
Zadelsteeklade
Uitvoer met zadelsteek wordt naar deze lade uitgevoerd.
×
Bovenklep
Open deze klep om vastgelopen papier te verwijderen.
×
Voorklep
Open deze klep om de nietcartridge te vervangen of vastgelopen nietjes te verwijderen.

- Plaats geen zware voorwerpen op de finisher en pas geen neerwaartse druk uit op de finisher (voor het nieten van 100 vellen).
- Wees voorzichtig bij het inschakelen van de voeding en terwijl het apparaat afdrukt, aangezien de lade op en neer kan bewegen.
- Een nietfinisher kan niet tegelijk met een finisher worden geïnstalleerd.

### Verbruiksgoederen

Voor de nietfinisher is de volgende nietcartridge vereist:

###### Afwerkingseenheid

Nietcartridge (ca. 5000 nietjes per nietcartridge × drie cartridges) MX-SCX2

###### Nietfinisher

Nietcartridge (ca. 2.000 nietjes per nietcartridge × vier cartridges) MX-SCX3

### De cartridge (finisher) vervangen

Wanneer de nietcartridge geen nietjes meer heeft, wordt een bericht weergegeven op het bedieningspaneel. Volg de bedieningsprocedure om de nietcartridge te vervangen.

1. #### Open het voorpaneel

2. #### Knijp de groene delen van het nietjesmagazijn in en trek het magazijn vervolgens omhoog en naar buiten

3. #### Verwijder de lege nietcartridge

   Wanneer er nog nietjes aanwezig zijn, kan de nietcartridge niet worden verwijderd.

4. #### Plaats een nieuwe nietcartridge in het nietjesmagazijn

   Duw het nietjesmagazijn naar binnen totdat het vastklikt.

5. #### Plaats het nietjesmagazijn terug

   Duw het nietjesmagazijn naar binnen totdat het vastklikt.

6. #### Sluit de voorklep

   Maak een proefafdruk met de nietsorteerfunctie en controleer of het nieten goed verloopt.

### De cartridge (nietfinisher) vervangen

Wanneer de nietcartridge geen nietjes meer heeft, wordt een bericht weergegeven op het bedieningspaneel. Volg de bedieningsprocedure om de nietcartridge te vervangen.
Verwijder voordat u met deze procedure begint alle uitvoer uit de uitvoerlade van de nietfinisher. Plaats verwijderde uitvoer niet terug in de uitvoerlade.

1. #### Open het voorpaneel

2. #### Pak de hendel van de nietfinisher vast en trek die langzaam zo ver mogelijk naar buiten

3. #### Zet de ontgrendelingshendel van het nietjesmagazijn omlaag en verwijder het nietjesmagazijn

   Trek het nietjesmagazijn er naar rechts uit.
   Vervang beide nietcartridges.

4. #### Druk op de vergrendelingsknop om de ontgrendelingshendel te activeren

5. #### Verwijder de lege nietcartridge

   Druk op de vergrendelingsknop om de ontgrendelingshendel te activeren.

6. #### Installeer een nieuwe nietcartridge

   Duw het nietjesmagazijn naar binnen totdat het vastklikt.

7. #### Druk op de vergrendelingsknop om de ontgrendelingshendel te activeren

8. #### Duw het nietjesmagazijn stevig terug naar binnen

   Lijn van het nietjesmagazijn uit met van de eenheid.
   Duw het nietjesmagazijn naar binnen totdat het vastklikt.

9. #### Duw de nietfinisher naar binnen

10. #### Sluit de voorklep

    Maak als test een afdruk of kopie met de zadelsteekfunctie en kijk of het nieten goed verloopt.

### Nietafval verwijderen (finisher)

Als een finisher wordt gebruikt om te nieten, wordt nietafval geproduceerd.
Het nietafval wordt verzameld in de nietafvalbak.
Volg de onderstaande stappen om nietafval te verwijderen.

1. #### Open het voorpaneel

2. #### Pak het lipje van de nietafvalbak vast, trek de bak rustig naar buiten en verwijder het nietafval

   - Stop geen vingers in de nietafvalbak. De nietjes kunnen prikken en uw vingers beschadigen.
   - Gooi het nietafval niet wel in een plastic zak. De nietjes kunnen gaten prikken in de zak.

3. #### Plaats de nietafvalbak terug

   Controleer of de nietafvalbak correct is teruggeplaatst.

4. #### Sluit de voorklep

### Papierafval verwijderen

Als gevouwen papier wordt bijgesneden met de snijderfunctie, wordt er papierafval gegenereerd.
Het papierafval wordt verzameld in de papierafvalbak.
Volg de bedieningsprocedure om papierafval te verwijderen.
Met behulp van de snijderfunctie wordt een zijstrook afgesneden tijdens het vouwen, waardoor een nette afwerking ontstaat.

1. #### Open het voorpaneel

2. #### Pak de hendel van de papierafvalbak vast, trek de bak rustig naar buiten en verwijder het papierafval

   Gooi het papierafval weg in een plastic zak of een andere houder en zorg ervoor dat het afval niet verstrooid raakt.

3. #### Duw de bak rustig weer naar binnen

4. #### Sluit de voorklep

Terug naar begin