# AFDRUKPOORTINSTELLINGEN

## Tabblad 'LPD'

Voer een vervaldatum voor het profiel in.
Wanneer instellingen worden gewijzigd, worden deze pas van kracht nadat het apparaat opnieuw is gestart. Zie 'DE VOEDING IN- OF UITSCHAKELEN EN HET APPARAAT OPNIEUW OPSTARTEN' voor informatie over het opnieuw opstarten van het apparaat.

### LPD-instellingen

###### LPD

Stel deze optie in om LPD te gebruiken.

###### Time-out

Voer een time-out in. De standaardinstelling is 0 seconden.

###### Banner gebruiken

Stel deze optie in om de banner te gebruiken. De standaardinstelling is [Uitschakelen].

## Tabblad 'RAW'

Gebruik dit tabblad om RAW-afdrukken te configureren.
Wanneer instellingen worden gewijzigd, worden deze pas van kracht nadat het apparaat opnieuw is gestart. Zie 'DE VOEDING IN- OF UITSCHAKELEN EN HET APPARAAT OPNIEUW OPSTARTEN' voor informatie over het opnieuw opstarten van het apparaat.

### Instelling ruwe afdruk

###### RAW-afdruk

Stel deze optie in om RAW afdrukken te gebruiken. De standaardinstelling is [Inschakelen].

###### Poortnummer

Voer een poortnummer in. De standaardinstelling is poort 9100.

###### Time-out

Voer een time-out in. De standaardinstelling is 90 seconden.

###### Bidirectioneel gebruiken

Stel deze optie in op om bidirectionele communicatie te gebruiken.

## Tabblad 'WSD'

Gebruik dit tabblad om WSD-afdrukken te configureren.
Wanneer instellingen worden gewijzigd, worden deze pas van kracht nadat het apparaat opnieuw is gestart. Zie 'DE VOEDING IN- OF UITSCHAKELEN EN HET APPARAAT OPNIEUW OPSTARTEN' voor informatie over het opnieuw opstarten van het apparaat.

### WSD-instellingen

###### WSD-afdruk

Stel deze optie in om WSD afdrukken te gebruiken.

###### Multicast-detectie gebruiken

Stel deze optie in om multicast-detectie te gebruiken.
Terug naar begin