# FINISHER

## Overzicht

Deze bevat de staffelfunctie waarmee papier wordt gesorteerd en elke set verschoven wordt uitgevoerd en de nietsorteerfunctie waarmee elke set afdrukken wordt geniet.
Als u een optionele perforatiemodule installeert, kunt u afgedrukt papier perforeren.

### Functienamen

Tik op de naam om de details ervan weer te geven.

×
Nietverzamelaar
Hiermee wordt papier tijdelijk gestapeld om te worden geniet.
×
Uitvoerlade
Geniete en gestaffelde uitvoer wordt naar deze lade uitgevoerd.
De lade is uitschuifbaar. Trek de lade uit voor afdrukken op papier van een groot formaat (formaten A3W, A3, B4, SRA3, 13" × 19", 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13").
×
Bovenklep
Open deze klep om vastgelopen papier te verwijderen.
×
Voorklep
Open deze klep om de nietcartridge te vervangen of vastgelopen nietjes te verwijderen.

- Plaats geen zware voorwerpen op de finisher en pas geen neerwaartse druk uit op de finisher (voor het nieten van 100 vellen).
- Wees voorzichtig bij het inschakelen van de voeding en terwijl het apparaat afdrukt, aangezien de lade op en neer kan bewegen.
- Een finisher (voor het nieten van 100 vellen) kan niet tegelijk met een nietfinisher worden geïnstalleerd.

### Verbruiksgoederen

Voor de finisher (grote stapeleenheid) is de volgende nietcartridge vereist:
Nietcartridge (ca. 5000 nietjes per nietcartridge × drie cartridges) MX-SCX2

### De cartridge vervangen

Wanneer de nietcartridge geen nietjes meer heeft, wordt een bericht weergegeven op het bedieningspaneel. Volg de bedieningsprocedure om de nietcartridge te vervangen.

1. #### Open het voorpaneel

2. #### Knijp de groene delen van het nietjesmagazijn in en trek het magazijn vervolgens omhoog en naar buiten

3. #### Verwijder de lege nietcartridge

   Wanneer er nog nietjes aanwezig zijn, kan de nietcartridge niet worden verwijderd.

4. #### Plaats een nieuwe nietcartridge in het nietjesmagazijn

   Duw het nietjesmagazijn naar binnen totdat het vastklikt.

5. #### Plaats het nietjesmagazijn terug

   Duw het nietjesmagazijn naar binnen totdat het vastklikt.

6. #### Sluit de voorklep

   Maak een proefafdruk met de nietsorteerfunctie en controleer of het nieten goed verloopt.

### Nietafval verwijderen

Als een finisher wordt gebruikt om te nieten, wordt nietafval geproduceerd.
Het nietafval wordt verzameld in de nietafvalbak.
Volg de onderstaande stappen om nietafval te verwijderen.

1. #### Open het voorpaneel

2. #### Pak het lipje van de nietafvalbak vast, trek de bak rustig naar buiten en verwijder het nietafval

   - Stop geen vingers in de nietafvalbak. De nietjes kunnen prikken en uw vingers beschadigen.
   - Gooi het nietafval niet wel in een plastic zak. De nietjes kunnen gaten prikken in de zak.

3. #### Plaats de nietafvalbak terug

   Controleer of de nietafvalbak correct is teruggeplaatst.

4. #### Sluit de voorklep

Terug naar begin