# SCANRESOLUTIE OPGEVEN

## Overzicht

Geef de resolutie-instelling op.
Voor originelen met normale tekst is een resolutie van 200 × 200 dpi voldoende voor een leesbare afbeelding.
Voor foto's en illustraties levert een hogere resolutie (600 × 600 dpi, enzovoort) een scherpe afbeelding op.
Een hoge resolutie resulteert echter in een groter bestand en als het bestand te groot is, is verzending wellicht niet mogelijk. Beperk in dat geval het aantal te scannen pagina's of neem andere maatregelen om de bestandsgrootte te beperken. Als de scanneruitbreidingskit (Compact PDF-optie) is geïnstalleerd, kunnen de kleurgegevens worden gecomprimeerd.
Als u het aantal pagina's per bestand wijzigt, raadpleegt u 'In de scanmodus en gegevensinvoermodus'. Zie ook 'HET VERZENDFORMAAT VAN HET BEELD OPGEVEN' als u het verzendformaat van gegevens wijzigt.

Als u de glasplaat gebruikt voor het scannen van meerdere origineelpagina's, kunt u de resolutie-instelling altijd wijzigen bij het wisselen van pagina's.

Bij gebruik van de automatische documentinvoereenheid kan de instelling van de belichting niet meer worden gewijzigd als het scannen eenmaal is begonnen. (Als echter 'Opdracht Samenstel.' wordt gebruikt, kan de belichting worden gewijzigd telkens wanneer u een nieuwe set originelen invoert.)

## Bediening

1. #### Tik op de toets [Resolutie]

2. #### Tik op de toets voor de gewenste resolutie

   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op .

   ###### Wanneer E-mail, FTP of Netwerkmap is geselecteerd:

   - Bij een combinatie van bestemmingen in verschillende modi tikt u op om tussen modi te schakelen en de resolutie voor elke modus in te stellen.
     FTP en Netwerkmap zijn echter op dezelfde modus ingesteld.
   - Als [Indeling] voor bestanden is ingesteld op [Compact PDF] of als de compressiefactor is ingesteld op [Nadruk zw. letter], wordt de resolutie ingesteld op [300x300dpi].

Terug naar begin