# VÓÓR VERZENDING CHROMATISCHE KLEUREN UIT HET GESCANDE ORIGINELEN VERWIJDEREN (UITVALKLEUR)

## Overzicht

U kunt een kleurgebied van het gescande origineel wissen en het verwerkte origineel verzenden.

## Bediening

1. #### Plaats het origineel

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

2. #### Geef de bestemming op

   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VIA HET ZOEKNUMMER
   - HANDMATIG EEN BESTEMMING INVOEREN
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET GLOBAAL ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET VERZENDLOGBOEK

3. #### Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Uitvalkleur]

   Op het pictogram wordt een vinkje weergegeven.
   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op de toets [Vorige].

   ###### De instelling van Uitvalkleur annuleren:

   Tik op de toets [Uitvalkleur] om het vinkje te wissen.

4. #### Tik op de toets [Start] om het scannen van het origineel te starten

   Als u de pagina's van het origineel in de documentinvoerlade hebt geplaatst, worden alle pagina's gescand.
   Als u het origineel op de glasplaat plaatst, wordt elke pagina afzonderlijk gescand.
   Nadat u het laatste origineel hebt gescand, tikt u op de toets [Lezen Klaar].
   Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat het scannen en verzenden is voltooid.
   - Tik op de toets [Voorbeeld] om de uitvoerafbeelding te bekijken voordat u deze verzendt. Nadat u een origineel hebt gescand door op de toets [Voorbeeld] te tikken, tikt u op de toets [Extra scan] om het volgende origineel te scannen. Tik op de toets [Start] om de verzending van een afbeelding te starten.
     Zie 'HET UITVOERBEELD VOOR HET VERZENDEN CONTROLEREN' voor meer informatie.
   - Tik op de toets [Functieoverz.] in het bevestigingsscherm voor scannen om de belichting, de resolutie, het scanformaat en het verzendformaat te wijzigen.

Terug naar begin