# GEREGISTREERDE ITEMS IN HET OPDRACHTLOGBOEK

## Overzicht

Het apparaat registreert de uitgevoerde opdrachten in een logboek.
De belangrijkste informatie die wordt vastgelegd in het opdrachtlogboek wordt hieronder beschreven.

- Teneinde het gemakkelijk te maken om de gebruikstotalen vast te stellen voor verschillend geconfigureerde apparaten, zijn de items die worden geregistreerd in het opdrachtlogboek vast, ongeacht welke randapparaten zijn geïnstalleerd of wat het doel van de registratie is.
- In sommige gevallen wordt opdrachtinformatie mogelijk niet correct vastgelegd, bijvoorbeeld als een stroomstoring optreedt tijdens een opdracht.

Nr. |  | Itemnaam | Beschrijving
--- | --- | --- | ---
1 | Hoofditems | Taak-id | De taak-id wordt vastgelegd. Taak-id's worden in het logboek vastgelegd als opeenvolgende nummers met een maximum van 999999, waarna de teller wordt teruggezet op 1.
2 | Accounttaak-id | De taak-id die wordt gebruikt in de OSA wordt vastgelegd. Dit item wordt vastgelegd ongeacht of de OSA aanwezig is of niet.
3 | Opdrachtmodus | Het type opdrachtmodus, zoals kopiëren of afdrukken, wordt vastgelegd.
4 | Computernaam | De naam van de computer die een afdrukopdracht heeft verzonden wordt vastgelegd.*
5 | Gebruikersnaam | De gebruikersnaam als de functie voor gebruikersauthenticatie wordt gebruikt wordt vastgelegd.
6 | Aanmeldnaam | De aanmeldnaam als de functie voor gebruikersauthenticatie wordt gebruikt wordt vastgelegd.
7 | Card-ID | De card ID bij gebruik voor een authenticatieproces wordt vastgelegd.
9 | Kostencode 1 | Kostencode 1 wordt vastgelegd.
10 | Kostencode 2 | Kostencode 2 wordt vastgelegd.
11 | Begindatum en -tijd | De datum en tijd waarop de opdracht is gestart wordt vastgelegd.
12 | Einddatum en -tijd | De datum en tijd waarop de opdracht is voltooid wordt vastgelegd.
13 | Totaal aantal zwart/wit | Voor een afdrukopdracht wordt het totale aantal vastgelegd. Voor een verzendopdracht wordt het aantal verzonden pagina's in zwart-wit vastgelegd. Bij een samenvatting van een distributieverzending wordt het totale aantal pagina's vastgelegd. Bij het scannen naar schijf wordt het aantal opgeslagen pagina's in zwart-wit vastgelegd.
14 | Totaal aantal meerkleuren | Voor een afdrukopdracht wordt het totale aantal meerkleurenpagina's vastgelegd. Voor een verzendopdracht wordt het aantal verzonden meerkleurenpagina's vastgelegd. Bij een samenvatting van een distributieverzending wordt het totale aantal pagina's vastgelegd. Voor een opslagopdracht wordt het aantal opgeslagen meerkleurenpagina's vastgelegd.
15 | 3-kleuren totaalteller | Het totale aantal pagina's in drie kleuren wordt vastgelegd.
16 | 2-kleuren totaalteller | Voor een afdrukopdracht wordt het totale aantal pagina's in twee kleuren vastgelegd. Voor een opslagopdracht wordt het aantal opgeslagen pagina's in twee kleuren vastgelegd.
17 | Totaal aantal enkelkleurs | Het totale aantal pagina's van een afdrukopdracht dat is afgedrukt in een enkele kleur wordt vastgelegd.
18 | Telling volgens formaat | Tellingen op origineel/papierformaat in kleurmodus en modus voor zwart-wit worden vastgelegd.
19 | Ongeldig aantal vellen (zwart/wit) | Het ongeldige aantal vellen in zwart-wit wordt vastgelegd.
20 | Ongeldig aantal vellen (kleur) | Het ongeldige aantal vellen in kleur wordt vastgelegd.
21 | Aantal gereserveerde sets | Het aantal opgegeven sets of gereserveerde bestemmingen wordt vastgelegd.
22 | Aantal voltooide sets | Het aantal voltooide sets of het aantal bestemmingen waarnaar de verzending met succes is voltooid wordt vastgelegd.
23 | Aantal gereserveerde pagina's | Het aantal gereserveerde origineelpagina's van een kopieer-, afdruk-, scan- of andere opdracht wordt vastgelegd.
24 | Aantal voltooide pagina's | Het aantal voltooide pagina's van een set wordt vastgelegd.
25 | Resultaat | Het resultaat van een opdracht wordt vastgelegd.
26 | Foutoorzaak | Als een fout optreedt tijdens een opdracht, wordt de oorzaak van de fout vastgelegd.
27 | Onderwerp betreffende afdrukopdracht | Uitvoer | De uitvoermodus van een afdrukopdracht wordt vastgelegd.
28 | Nieten | De status van het nieten wordt vastgelegd.
29 | Aantal nietjes | Het aantal nietjes wordt vastgelegd.
30 | Perforeren | De status van het perforeren wordt vastgelegd.
31 | Aantal perforaties | Het aantal perforaties wordt vastgelegd.
32 | Vouwen | Een opdracht waarbij gebruik wordt gemaakt van de papiervouwfunctie wordt vastgelegd.
33 | Aantal vouwen | Het aantal gevouwen pagina's wordt vastgelegd.
34 | Niet en vouw | Een opdracht waarbij gebruik wordt gemaakt van de zadelsteekfunctie wordt vastgelegd.
35 | Zadelvouw tellen | Het aantal zadelvouwen wordt vastgelegd.
36 | Printertint | De tint die wordt gebruikt voor een afdrukopdracht wordt vastgelegd.
37 | Onderwerp betreffende afbeelding verzenden | Adres | Het adres van een opdracht voor beeldverzending wordt vastgelegd.
38 | Naam afzender | De naam van de afzender van een opdracht voor beeldverzending wordt vastgelegd.
39 | Afzenderadres | Het adres van de afzender van een opdracht voor beeldverzending wordt vastgelegd.
40 | Type verzending | Het type verzending van een opdracht voor beeldverzending wordt vastgelegd.
41 | Administratief serienummer | Het administratieve serienummer van een opdracht voor beeldverzending wordt vastgelegd.
42 | Rondzendnummer | Het rondzendnummer van een opdracht voor beeldverzending wordt vastgelegd.
43 | Invoervolgorde | De reserveringsvolgorde voor distributieverzending van een opdracht voor beeldverzending wordt vastgelegd. Deze wordt gebruikt om communicatie en afdrukken aan elkaar te koppelen bij het vastleggen van multi-navraagopdrachten.
44 | Bestand indeling | De bestandsindeling van een opdracht voor beeldverzending wordt vastgelegd.
45 | Sign E-mail | Er wordt vastgelegd of een digitale handtekening wordt verzonden met een e-mailbericht.
46 | Versl. | Er wordt vastgelegd of een digitale handtekening wordt gemaakt via e-mailbericht.
47 | Compressiemodus/Comprimeringsfactor | De compressiemodus en comprimeringsfactor van het bestand van een opdracht voor beeldverzending wordt vastgelegd.
48 | Onderwerp betreffende documentarchivering | Documentarchivering | De status van documentarchivering wordt vastgelegd.
49 | Opslagmodus | De opslagmodus voor documentarchivering wordt vastgelegd.
50 | Algemene functionaliteit | Kleurinstelling | De kleurmodus die door de gebruiker is geselecteerd wordt vastgelegd.
51 | Spec. Functies | De speciale modi die zijn geselecteerd bij het uitvoeren van de opdracht worden vastgelegd.
52 | Bestandsnaam | De opgeslagen bestandsnaam wordt vastgelegd.*
53 | Gegevensgrootte [KB] | Het grootte van een bestand wordt vastgelegd.
54 | Gedetailleerde items | Origineelformaat | Het formaat van een gescand origineel wordt vastgelegd. Voor een afdrukopdracht met documentarchivering wordt het papierformaat van het bestand vastgelegd.
55 | Type origineel | Het type origineel (tekst, afgedrukte foto, enz.) dat is ingesteld in het scherm met belichtingsinstellingen wordt vastgelegd.
56 | Aantal originelen | Het aantal vellen van een gescand origineel wordt vastgelegd.
57 | Papierformaat | Voor een afdrukopdracht wordt het papierformaat vastgelegd. Voor een verzendopdracht wordt het verzonden papierformaat vastgelegd. Voor een opdracht met scannen naar schijf wordt het papierformaat van het opgeslagen bestand vastgelegd.
58 | Papiertype | Het papiertype dat wordt gebruikt voor afdrukken wordt vastgelegd.
59 | Papiereigenschap | De papiereigenschap die is opgegeven in 'Papiertype' wordt vastgelegd.
60 | Duplex configureren | De duplexinstelling wordt vastgelegd.
61 | Resolutie | De scanresolutie wordt vastgelegd.
62 | Apparaatitem | Modelnaam | De modelnaam van het apparaat wordt vastgelegd.
63 | Serienummer | Het serienummer van het apparaat wordt vastgelegd.
64 | Naam | De naam van de computer die is ingesteld op de webpagina's wordt vastgelegd.
65 | Machinelocatie | De installatielocatie van het apparaat die is ingesteld op de webpagina's wordt vastgelegd.

Terug naar begin