# KOPIEËN MAKEN MET FOLDEROPMAAK (INBINDKOPIE)

## Overzicht

Kopieën die worden gemaakt via 'Inbindkopie', kunnen in het midden worden gevouwen om een boekje te maken.
Scan de originelen op volgorde: van de eerste pagina tot de laatste pagina. De kopieervolgorde wordt automatisch aangepast door het apparaat. Er worden 4 origineelpagina's gekopieerd op elk vel papier. Als het aantal originelen geen veelvoud is van vier, worden aan het eind automatisch blanco pagina's geproduceerd.
Deze functie is handig als u van kopieën een aantrekkelijk boekje of folder wilt maken.
Inbindkopie met 8 origineelpagina's
Inbindzijde

- Als u een inbindkopie van een boek of ander gebonden origineel wilt maken, gebruikt u de functie Boekkopie.
- Als u de functie Inbindkopie selecteert, wordt de functie voor 2-zijdig kopiëren automatisch geselecteerd. Wanneer u instellingen hebt geselecteerd die 2-zijdig kopiëren verhinderen, kunt u de functie Inbindkopie niet gebruiken.
- Wanneer een nietfinisher is geïnstalleerd, kunt u Zadelsteek instellen (elke set kopieën op twee posities in het midden van het papier nieten).
  - NIETEN EN VOUWEN VOOR GESORTEERDE KOPIEËN

###### Kopieën automatisch nieten wanneer Inbindkopie is ingeschakeld:

Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Systeeminstellingen] → (tabblad)[Instellingen Kopieerfunctie] → [Instellingen Kopieerfunctie] → [Automatisch Nietapparaat].
Als [Automatisch Nietapparaat] op Aan staat, worden kopieën automatisch geniet als Inbindkopie is ingeschakeld. Als [Automatisch Nietapparaat] op Uit staat, worden inbindkopieën gemaakt zonder nieten.

## Bediening

1. #### Plaats een origineel

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT
   Gebruik de automatische documentinvoereenheid om een 2-zijdig origineel te plaatsen.

2. #### Tik op de toets [Overige] en op de toets [Inbindkopie].

3. #### Selecteer de inbindzijde

   ###### De instelling voor inbindkopie annuleren:

   Tik op de toets [Uit].

4. #### Tik op de toets [1-Zijdig] of [2-Zijdig] in overeenstemming met het origineel

5. #### Als u een kaft wilt invoegen, tikt u op de toets [Kaftinstelling] en vervolgens op de toets [Aan]

   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].
   De kaftinvoerlade wijzigen:
   Tik op de toets [Papierlade] om het lade-instellingenscherm weer te geven.
   Tik op de kaftinvoerlade in het ladeselectiescherm.
   Zie 'DE PAPIERLADE INSTELLEN' en 'DE DOORVOERLADE INSTELLEN' voor meer informatie.
   Als u op de kaft wilt kopiëren, kunt u geen gebruikmaken van etikettenvellen, transparanten en tabpapier.

6. #### Tik op de toets [Voorbeeld] om de voorbeeldafbeelding te controleren

   ###### Alle instellingen annuleren:

   Tik op de toets [CA].

7. #### Tik op de toets [Starten kleur] of [Starten zwart/wit] om het kopiëren te starten

   ###### Twee of meer sets kopieën maken:

   Tik op de kopieweergavetoets om het aantal kopieën op te geven.

Terug naar begin