# ALGEMENE PROBLEMEN

## Overzicht

Probleem | Wat u moet controleren | Oplossing
--- | --- | ---
###### OPGEGEVEN APPARAATFUNCTIES KUNNEN NIET WORDEN GEBRUIKT | Zijn er functies die door de beheerder zijn uitgeschakeld? | Controleer dit bij uw beheerder. Sommige functies zijn mogelijk uitgeschakeld in de instellingsmodus. Als gebruikersauthenticatie is ingeschakeld, wordt het gebruik van functies mogelijk beperkt door uw gebruikersinstellingen.
###### HET BEDIENINGSPANEEL KAN NIET WORDEN GEBRUIKT | Brandt het lampje van de Aan-indicator? | Als het lampje van de Aan-indicator niet brandt, moet u het apparaat inschakelen. Controleer of de netstekker stevig in het stopcontact zit, zet de hoofdschakelaar naar de stand '' en druk op de toets [Aan] om het apparaat in te schakelen.
Hebt u het apparaat zojuist aangezet? | Wacht tot een melding wordt weergegeven dat het apparaat klaar voor gebruik is. Nadat u op de toets [Aan] drukt, heeft het apparaat enige tijd nodig om de opwarmcyclus te doorlopen. Gedurende deze opwarmtijd kunt u al wel functies kiezen, maar het apparaat kan nog geen opdrachten uitvoeren.
Knippert de toets [Energiespaarmodus]? | De modus Automatisch Uitschakelen is ingeschakeld. Druk op de toets [Energiespaarmodus] om te zorgen dat het apparaat weer normaal functioneert. TIMER VOOR AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
Is een klep geopend of een apparaat losgekoppeld van het apparaat? | Lees het bericht en voer de relevante stappen uit. Er wordt een waarschuwing weergegeven wanneer een klep is geopend of een apparaat is losgekoppeld van het apparaat.
Kunt u zich driemaal achtereen niet aanmelden? | Als het apparaat weer wordt vrijgegeven, meldt u zich aan met de juiste gebruikersinformatie. Als [Waarschuwing wanneer aanmelden mislukt] is ingeschakeld in de instellingsmodus en u zich driemaal achtereen niet kunt aanmelden, wordt een waarschuwing weergegeven en wordt gebruikersauthenticatie 5 minuten geblokkeerd. (Neem contact op met uw beheerder als u uw gebruikersinformatie niet kent.) => 'Instellingsmodus (beheerder)' → [Gebruikersbediening] → [Standaardinstellingen] → [Waarschuwing wanneer aanmelden mislukt]
Wordt een melding weergegeven die aangeeft dat automatische aanmelding is mislukt? | Controleer dit bij uw beheerder. Automatische aanmelding is mislukt door problemen met het netwerk of andere zaken. Als u de beheerder bent, tikt u op de toets [Beheerderswachtwoord], meldt u zich aan als beheerder en wijzigt u tijdelijk de instellingen voor automatische aanmelding in de instellingsmodus. (Herstel de oorspronkelijke instellingen nadat de problemen zijn opgelost.)
Wordt de melding 'Bel servicedienst. Code: xx-xx*' weergegeven op het aanraakscherm? *xx-xx staat voor letters en cijfers. | Schakel de voeding van het apparaat weer in. Zorg dat de achtergrondkleur van de opdrachtstatusweergave in de rechterbovenhoek van het aanraakscherm grijs is, druk op de toets [Aan] en zet u de hoofdschakelaar weer in de stand ''. Wacht ten minste 10 seconden en zet dan de hoofdschakelaar in de stand ''. Wanneer de knipperende Aan-indicator groen brandt, drukt u op de toets [Aan]. Als de melding nog steeds wordt weergegeven nadat u verschillende malen op de toets [Aan] hebt gedrukt en de hoofdschakelaar hebt uit- en ingeschakeld, is waarschijnlijk een storing opgetreden waarvoor service is vereist. Stop in dit geval het gebruik van het apparaat, haal het snoer uit het stopcontact en neem contact op met uw dealer of erkende servicevertegenwoordiger. (Vermeld de weergegeven foutmelding wanneer u contact opneemt met uw dealer of erkende servicevertegenwoordiger.)
###### AFDRUKKEN IS NIET MOGELIJK OF STOPT TIJDENS EEN OPDRACHT | Zit er nog papier in de lade? | Voeg papier toe volgens de aanwijzingen in het bericht op het aanraakscherm.
Is de toner in het apparaat op? | Vervang de tonercartridge. Als een tonercartridge leeg raakt, wordt een melding weergegeven dat de cartridge moet worden vervangen. Zie 'TONERCARTRIDGE' voor meer informatie over het vervangen van de tonercartridge.
Is het papier vastgelopen? | Verwijder het vastgelopen papier volgens de instructies op het aanraakscherm.
Is de uitvoerlade vol? | Verwijder de uitvoer uit de lade en hervat het afdrukken. Als de uitvoerlade vol is, wordt een sensor geactiveerd en stopt het afdrukken.
Is de toneropvangbak vol? | Vervang de toneropvangbak volgens de instructies in het bericht op het aanraakscherm. TONEROPVANGBAK
Zijn beperkingen gedefinieerd voor laden die in elke modus kunnen worden gebruikt*? *Kopie, Printer, Beeld Verzenden, Documentarchivering | Controleer de instellingen in [Papierlade-Instellingen] en kijk of er bij elke modus een vinkje staat ([Bezig met invoeren van goedgekeurde opdracht]). Functies die niet zijn ingeschakeld (aangevinkt) kunnen niet voor afdrukken worden gebruikt bij die lade. => 'Instellingsmodus' [Systeeminstellingen] → [Papierlade-instellingen] → Ladeselectie → [Bezig met invoeren van goedgekeurde opdracht]
###### HET ORIGINEELFORMAAT WORDT NIET AUTOMATISCH GESELECTEERD OF HET ONJUISTE FORMAAT WORDT GESELECTEERD | Is het origineel gekruld of gevouwen? | Trek het origineel recht. Het juiste origineelformaat kan niet worden gedetecteerd als het origineel is gekruld of gevouwen.
Hebt u een origineel geplaatst dat kleiner is dan A5 (5-1/2" × 8-1/2")? | Stel handmatig het origineelformaat in. Origineelformaten die kleiner zijn dan A5 (5-1/2" × 8-1/2"), kunnen niet worden gedetecteerd. Wanneer u een klein origineel op de glasplaat scant, wordt aangeraden een leeg vel papier boven op het origineel te plaatsen met hetzelfde formaat (A4 (8-1/2" × 11"R), B5 (8-1/2" × 11"R), enzovoort) als het papier dat u wilt gebruiken voor afdrukken.
Is een origineel van A5-formaat (5-1/2" × 8-1/2") in liggende afdrukstand (A5R-formaat) geplaatst? | Als een origineel van A5-formaat (5-1/2" × 8-1/2") in liggende afdrukstand (A5R-formaat) is geplaatst, wordt het niet automatisch gedetecteerd.
###### HET WEERGEGEVEN PAPIERFORMAAT VOOR DE DOORVOERLADE IS NIET JUIST | Is het uitschuifgedeelte van de handinvoerlade uitgetrokken? | Trek het verlengstuk van de doorvoerlade naar buiten. Wanneer u papier in de doorvoerlade laadt, moet u het verlengstuk uittrekken, zodat het papierformaat juist wordt gedetecteerd.
###### HET ORIGINEEL LOOPT VAST (AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID) | Is er te veel papier geladen in de documentinvoerlade? | Zorg dat de stapel papier in de lade niet boven de indicatorlijn uitkomt.
Heeft het origineel een lang formaat? | Als u de automatische origineelinvoer gebruikt om een lang origineel te scannen, stel het scanformaat dan in op [Lang Form.]. (Let op: lange originelen kunnen niet worden gekopieerd met de kopieerfunctie.)
Is het origineel van dun papier? | Gebruik de documentglasplaat voor het scannen van het origineel. Als u de automatische documentinvoereenheid moet gebruiken, gebruikt u [Langzame scanmodus] in Overige om het origineel te scannen.
###### HET PAPIER LOOPT VAST | Zit er een afgescheurd stuk papier vast in het apparaat? | Zorg dat alle papier wordt verwijderd.
Zit er te veel papier in de lade? | Zorg dat de stapel papier in de lade niet boven de indicatorlijn uitkomt.
Worden meerdere vellen papier tegelijk ingevoerd? | Waaier het papier goed uit voordat u het laadt.
Gebruikt u papier dat niet aan de specificaties voldoet? | Gebruik door SHARP aanbevolen papier. Het gebruik van papier voor andere modellen of speciaal papier dat niet wordt ondersteund kan leiden tot vastlopen, kreuken of vlekken. Raadpleeg 'SPECIFICATIES VAN SHARP-STANDAARDPAPIER' in de 'Verkorte installatiehandleiding' voor het door Sharp aanbevolen papier. Zie 'GESCHIKTE PAPIERTYPEN' voor papier dat niet is toegestaan of aanbevolen.
Is het papier in de lade vochtig? | Als u het papier in een lade langere tijd niet gebruikt, moet u het uit de lade verwijderen en in een zak op een donkere, droge plaats bewaren.
Zijn de geleiders van de doorvoerlade afgesteld op de breedte van het papier? | Stel de geleiders van de doorvoerlade af op de breedte van het papier.
Is het verlengstuk van de doorvoerlade uitgetrokken? | Wanneer u papier van een groot formaat laadt, moet u het verlengstuk uittrekken.
Is de aanvoerrol van de doorvoerlade vuil? | Reinig het oppervlak van de aanvoerrol van de doorvoerlade. DOORVOERROL
Is het papierformaat A5 (5-1/2" × 8-1/2") geladen? | Laad papier van het formaat A5 (5-1/2" × 8-1/2") in de horizontale richting (A5R (5-1/2" × 8-1/2"R)).
Is het papierformaat opgegeven? | Als u een afwijkend formaat gebruikt, moet u zorgen dat u het papierformaat instelt. Als het formaat van het papier in de lade is gewijzigd, moet u de instelling voor het papierformaat controleren. => 'Instellingsmodus' [Systeeminstellingen] → [Papierlade-instellingen] → Ladeselectie
Hebt u papier in de doorvoerlade geplaatst? | Verwijder bij het toevoegen van papier eventueel resterend papier uit de handinvoerlade, combineer het met het toe te voegen papier en plaats het papier als één stapel terug. Als u papier toevoegt zonder dit te combineren met het resterende papier, kan het apparaat vastlopen.
###### PAPIER KAN NIET WORDEN GELADEN UIT DE PAPIERLADE | Is het papier op de juiste wijze in de papierlade geplaatst? | Stel de geleiders af op het formaat van het papier. Zorg ervoor dat de hoogte van het papier niet boven de aangegeven lijn uitkomt.
Zijn beperkingen gedefinieerd voor laden die in elke modus kunnen worden gebruikt*? *Kopie, Printer, Fax, Beeld Verzenden, Documentarchivering | Controleer de instellingen in [Papierlade-Instellingen] en kijk of er bij elke modus een vinkje staat ([Bezig met invoeren van goedgekeurde opdracht]). Functies die niet zijn ingeschakeld (aangevinkt) kunnen niet voor afdrukken worden gebruikt bij die lade. => 'Instellingsmodus' [Systeeminstellingen] → [Papierlade-instellingen] → Ladeselectie → [Bezig met invoeren van goedgekeurde opdracht]
###### DE AFBEELDING OP HET PAPIER STAAT SCHEEF | Zit er te veel papier in de doorvoerlade? | Plaats niet meer papier in de lade dan het maximum aantal vellen. Het maximum aantal vellen hangt af van het ingestelde papiertype. Zie 'SPECIFICATIES' in de 'Verkorte installatiehandleiding' voor meer informatie.
Zijn de geleiders van de doorvoerlade afgesteld op de breedte van het papier? | Stel de geleiders van de doorvoerlade af op de breedte van het papier.
Zijn de origineelgeleiders aangepast aan de breedte van het papier? | Pas de origineelgeleiders aan de breedte van het papier aan.
###### DE AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID WERKT NIET | Zijn er functies die door de beheerder zijn uitgeschakeld? | Controleer dit bij uw beheerder. Sommige functies zijn mogelijk uitgeschakeld in de instellingsmodus.
###### ER WORDEN LIJNEN IN DE GESCANDE AFBEELDING WEERGEGEVEN | Is het scangebied van de glasplaat of de automatische documentinvoereenheid vuil? | Reinig het scangebied van de glasplaat of de automatische documentinvoereenheid. GLASPLAAT AANDRUKPLAAT SCANGEBIED
Is de aanvoerrol van de doorvoerlade vuil? | Reinig het oppervlak van de aanvoerrol van de doorvoerlade. DOORVOERROL
###### ER WORDEN VLEKKEN OP DE AFGEDRUKTE UITVOER WEERGEGEVEN | Gebruikt u papier dat niet aan de specificaties voldoet? | Gebruik door SHARP aanbevolen papier. Het gebruik van papier voor andere modellen of speciaal papier dat niet wordt ondersteund kan leiden tot vastlopen, kreuken of vlekken. Raadpleeg 'SPECIFICATIES VAN SHARP-STANDAARDPAPIER' in de 'Verkorte installatiehandleiding' voor het door Sharp aanbevolen papier.
Drukt u af op voorgeperforeerd papier? | Zorg dat de afbeelding de perforaties niet overlapt. Als de afgedrukte afbeelding de perforaties overlapt, kunnen er vlekken worden weergegeven op de achterkant van het papier bij 1-zijdig afdrukken of op beide zijden bij 2-zijdig afdrukken.
Wordt een bericht weergegeven dat onderhoud noodzakelijk is? | Neem zo snel mogelijk contact op met uw dealer of met een erkende servicevertegenwoordiger.
###### TONER HECHT NIET GOED OF ER KOMEN KREUKEN IN HET PAPIER | Gebruikt u papier dat niet aan de specificaties voldoet? | Gebruik door SHARP aanbevolen papier. Het gebruik van papier voor andere modellen of speciaal papier dat niet wordt ondersteund kan leiden tot vastlopen, kreuken of vlekken. Raadpleeg 'SPECIFICATIES VAN SHARP-STANDAARDPAPIER' in de 'Verkorte installatiehandleiding' voor het door Sharp aanbevolen papier.
Is het papiertype correct ingesteld? | Stel het juiste papiertype in bij de lade-instellingen. Let vooral op het volgende: U gebruikt een zware kwaliteit papier maar bij de lade-instellingen is een ander papiertype ingesteld. (De afbeelding kan bij wrijving verdwijnen.) U gebruikt een ander papiertype dan zwaar papier maar bij de lade-instellingen is zwaar papier ingesteld. (Dit kan leiden tot kreuken en vastlopen.) => 'Instellingsmodus' [Systeeminstellingen] → [Papierlade-instellingen] → Ladeselectie
Is het papier op zo'n manier geladen dat op de achterkant wordt afgedrukt? | Controleer de voorzijde en achterzijde van het papier. Sommige papiertypen, zoals etiketten en transparanten, hebben specifieke voor- en achterzijden. Als op de verkeerde zijde wordt afgedrukt van etiketten of transparanten, hecht de toner mogelijk niet goed en krijgt u geen scherpe afbeelding.
###### DEEL VAN DE AFBEELDING IS AFGESNEDEN | Is het juiste papierformaat ingesteld? | Als u een afwijkend formaat gebruikt, moet u zorgen dat u het papierformaat instelt. Als het formaat van het papier in de lade is gewijzigd, moet u de instelling voor het papierformaat controleren. => 'Instellingsmodus' [Systeeminstellingen] → [Papierlade-instellingen] → Ladeselectie
Is het origineel correct geplaatst? | Als u gebruikmaakt van de glasplaat, plaatst u het origineel in de linkerachterhoek van de glasplaat. GLASPLAAT
###### ER WORDT OP DE VERKEERDE ZIJDE VAN HET PAPIER AFGEDRUKT | Is het papier geladen met de afdrukzijde in de juiste richting? | Zorg dat de afdrukzijde van het papier in de juiste richting wordt geplaatst. Lade 1 tot 4: Plaats het papier met de afdrukzijde omhoog*. Doorvoerlade, lade 5, lade 6, lade 7, lade 8: Plaats het papier met de afdrukzijde omlaag*. *Als het papiertype 'Voorbedrukt' of 'Briefpapier' is, plaatst u het papier in omgekeerde richting. (Behalve wanneer [Uitschakelen van duplex] is ingeschakeld in 'Instellingsmodus (beheerder)'.)
###### EEN KAFT OF INVOEGVEL WORDT NIET AFGEDRUKT OP HET OPGEGEVEN PAPIER | Is het papiertype correct ingesteld? | Stel het juiste papiertype in voor de lade die het papier bevat dat is opgegeven voor de kaft of het invoegvel. Als het ingestelde papiertype voor de kaft of het invoegvel niet overeenkomt met het papiertype dat is ingesteld voor de lade, wordt papier uit een andere lade geladen. => 'Instellingsmodus' [Systeeminstellingen] → [Papierlade-instellingen] → Ladeselectie
###### HET AANGESLOTEN USB-APPARAAT KAN NIET WORDEN GEBRUIKT | Is het USB-apparaat compatibel met het apparaat? | Vraag uw dealer of het USB-apparaat compatibel is met uw apparaat. U kunt geen USB-apparaten gebruiken die niet compatibel zijn met het apparaat.
Is het aangesloten USB-apparaat juist herkend? | Gebruik [USB-apparaatcontrole] in de instellingsmodus om te controleren of het apparaat is herkend. => 'Instellingsmodus' → [Systeeminstellingen] → [USB-apparaatcontrole] Als het apparaat niet wordt herkend, sluit u het opnieuw aan.
###### DE AANGESLOTEN USB-STICK KAN NIET WORDEN GEBRUIKT | Heeft de USB-stick de formattering FAT32? | Controleer de formattering van de USB-stick. Als de formattering van de USB-stick niet FAT32 is, formatteert u deze met uw pc in FAT32.
Gebruikt u een USB-stick met een capaciteit van meer dan 32 GB? | Gebruik een USB-stick van 32 GB of minder.
###### DE FINISHER/NIETFINISHER WERKT NIET | Wordt een bericht weergegeven dat u het papier uit de nietverzamelaar moet halen? | Verwijder alle resterend papier uit de nietverzamelaar.
Wordt het volgende bericht weergegeven op het aanraakscherm? 'Afwerkeenheid kan niet worden gebruikt. Schakel de voeding van het apparaat weer in. xx-xx' *xx-xx staat voor letters en cijfers. | Controleer de kabelverbinding van de finisher. Koppel de kabel los en sluit deze vervolgens stevig aan. Start het apparaat opnieuw op.
Zijn er functies die door de beheerder zijn uitgeschakeld? | Controleer dit bij uw beheerder. Sommige functies zijn mogelijk uitgeschakeld in de instellingsmodus.
###### ER WORDT NIET GENIET (INCLUSIEF ZADELSTEEK) | Wordt een bericht weergegeven waarin wordt gevraagd de nieteenheid te controleren? | Verwijder vastgelopen nietjes.
Wordt een bericht weergegeven waarin wordt gevraagd nietjes toe te voegen? | Breng de nietcartridge weer aan. Vergeet niet het nietjesmagazijn terug te plaatsen.
Heeft het papier verschillende breedten? | Als u verschillende papierformaten wilt nieten, gebruikt u papier van dezelfde breedte en selecteert u de instelling [Zelfde breedte]. Nieten is niet mogelijk bij verschillende papierbreedten. Selecteer voor kopiëren [Zelfde breedte] voor [Origineel met gemengde formaten] in [Overige].
Zijn er meer vellen dan in één keer kunnen worden geniet? | Zie 'SPECIFICATIES VOOR FINISHER' of 'SPECIFICATIES' in de 'Verkorte installatiehandleiding' voor het maximum aantal vellen dat kan worden geniet.
Gebruikt u bij de afdrukopdracht een papierformaat dat niet kan worden geniet? | Zie 'SPECIFICATIES VOOR FINISHER' of 'SPECIFICATIES' in de 'Verkorte installatiehandleiding' voor het maximum aantal vellen dat kan worden geniet.
Is het ingestelde papiertype voor de geselecteerde lade in de printerdriver ingesteld op een papiertype dat niet kan worden geniet? | Controleer de instellingen voor papiertype op het apparaat en selecteer een lade met papier dat u kunt nieten*. Klik op de knop [Details] in [Papierkeuze] op het tabblad [Papierformaat] van het venster met printereigenschappen en controleer de instelling voor papiertype voor elke lade. *Nieten is niet mogelijk bij etiketten, tabpapier, glanspapier, transparanten en enveloppen. Ook als in het gebruikerstype [Nieten Uitschakelen] is ingesteld, kan er niet worden geniet.
Zijn er functies die door de beheerder zijn uitgeschakeld? | Controleer dit bij uw beheerder. Sommige functies zijn mogelijk uitgeschakeld in de instellingsmodus.
###### ER WORDT NIET GEPERFOREERD | Wordt een bericht weergegeven waarin wordt gevraagd de perforatiemodule te controleren? | Verwijder perforatieafval.
Heeft het papier verschillende formaten? | Perforeren is niet mogelijk bij verschillende papierbreedten. Als u verschillende papierformaten wilt perforeren, gebruikt u papier van dezelfde breedte en selecteert u de instelling [Zelfde breedte]. Selecteer voor kopiëren [Zelfde breedte] voor [Origineel met gemengde formaten] in [Overige].
Gebruikt u bij de afdrukopdracht een papierformaat dat niet kan worden geperforeerd? | Zie 'SPECIFICATIES' in de 'Verkorte installatiehandleiding' voor papierformaten die kunnen worden geperforeerd.
Is de geselecteerde lade in de printerdriver ingesteld op een papiertype dat niet kan worden geperforeerd? | Controleer de instellingen voor papiertype op het apparaat en selecteer een lade met papier dat u kunt perforeren*. Klik op de knop [Details] in [Papierkeuze] op het tabblad [Papierformaat] van het venster met printereigenschappen en controleer de instelling voor papiertype voor elke lade. *Perforeren is niet mogelijk bij etiketten, tabpapier, glanspapier, transparanten en enveloppen. Ook als in het gebruikerstype [Perforeren Uitschakelen] is ingesteld, kan er niet worden geperforeerd.
Zijn er functies die door de beheerder zijn uitgeschakeld? | Controleer dit bij uw beheerder. Sommige functies zijn mogelijk uitgeschakeld in de instellingsmodus.
###### DE NIETPOSITIE OF PERFORATIEPOSITIE IS NIET JUIST | Is de nietpositie correct ingesteld? | Controleer de nietpositie in 'VOORBEELDSCHERM BEDIENEN'.
Zijn de perforatieposities correct ingesteld? | Controleer de perforatiepositie in 'VOORBEELDSCHERM BEDIENEN'.
Is het origineel op de juiste manier geplaatst met de afdrukzijde naar boven of beneden? (Bij gebruik van invoegeenheid) | Controleer de methode voor het plaatsen van papier en voer de relevante stappen uit. STAND BIJ LADEN VAN PAPIER
###### ER WORDT NIET GEVOUWEN | Heeft de beheerder de instelling [Uitschakelen van duplex] ingeschakeld? | De papiervouwfunctie kan niet worden gebruikt wanneer [Uitschakelen van duplex] is ingeschakeld in de instellingsmodus. Controleer dit bij uw beheerder. => 'Instellingsmodus (beheerder)' → selecteer [Systeeminstellingen → [Apparaatbeheer] → [Uitschakelen van duplex].
Gebruikt u een papiertype dat een specifieke voor- en achterzijde heeft? | De papiervouwfunctie kan niet worden gebruikt met voorbedrukt papier, briefhoofdpapier of andere papiertypen met een specifieke voor- en achterzijde. Gebruik voor de papiervouwfunctie een papiertype, zoals normaal papier, dat geen specifieke voor- en achterzijde heeft.
###### DE VOUWPOSITIE IS NIET JUIST | Is het origineel op de juiste manier geplaatst met de afdrukzijde naar boven of beneden? | Controleer de richting voor het laden van het origineel of de richting van het te vouwen papier en voer de relevante stappen uit. HET VOORBEELDSCHERM BEDIENEN STAND BIJ LADEN VAN PAPIER
###### AFGEDRUKTE UITVOER WORDT VERKEERD UITGELIJND IN DE UITVOERLADE VAN DE AFWERKINGSEENHEID | Is de afgedrukte uitvoer gekruld? | Problemen met gekrulde uitvoer kunnen worden opgelost door het papier ondersteboven in de lade te plaatsen.
###### GENIETE UITVOER WORDT VERKEERD UITGELIJND IN DE LADE | Is de uitvoer gekruld? | Problemen met gekrulde uitvoer kunnen worden opgelost door het papier ondersteboven in de lade te plaatsen.
###### VOORVERTONINGEN OF MINIATUURAFBEELDINGEN WORDEN NIET WEERGEGEVEN | Wacht een aantal opdrachten op uitvoering? | Wacht tot verschillende van de opdrachten zijn uitgevoerd.
###### HET AANRAAKSCHERM IS MOEILIJK TE LEZEN | Hebt u de helderheid van het scherm aangepast? | Tik op de toets [Helderheidsinstelling] in het beginscherm om de helderheid aan te passen.
###### U BENT AFGEMELD ZONDER DAT U ZICHZELF HEBT AFGEMELD | Is Automatisch Wissen ingeschakeld? | Meld u opnieuw aan. Als Automatisch wissen wordt geactiveerd terwijl de gebruikersauthenticatie is ingeschakeld, wordt de gebruiker die bezig is met zich aanmelden automatisch afgemeld. Als u de beheerder bent, wijzigt u de tijdsinstelling van 'Automatisch Wissen' of schakelt u 'Automatisch Wissen' uit bij [Automatisch Wissen Instellen]. => 'Instellingsmodus (beheerder)' → [Systeeminstellingen] → [Bedieningsinstellingen] → [Automatisch Wissen Instellen].
###### U BENT HET BEHEERDERSWACHTWOORD VERGETEN | Is het beheerderswachtwoord anders dan de fabrieksinstelling? | Neem zo snel mogelijk contact op met uw dealer of met een erkende servicevertegenwoordiger. Zie 'BEHEERDER/OVERIGE (LAWAAI-/MATERIAALEMISSIE)' in de 'Verkorte installatiehandleiding' voor de fabrieksinstelling voor het beheerderswachtwoord. Als u het wachtwoord wijzigt, moet u zorgen dat u dit onthoudt.
###### IK WEET NIET MET WIE IK CONTACT MOET OPNEMEN VOOR ONDERHOUD | Hebt u de 'Verkorte installatiehandleiding' geraadpleegd? | Zie de achterkaft van 'Verkorte installatiehandleiding'.

Terug naar begin