# TONERCARTRIDGE

## Overzicht

Houd één set vervangende tonercartridges bij de hand, zodat u altijd meteen een nieuwe tonercartridge kunt installeren wanneer de toner op is.

### Vervangingsbericht

Als de toner bijna op is wordt het bericht 'Tonertoevoer wisselen' weergegeven. Wanneer dit bericht boven aan het scherm wordt weergegeven, moet u de tonercartridge voor de aangegeven kleur vervangen. (Voorbeeld: in de kopieermodus)

Als u het apparaat blijft gebruiken zonder de tonercartridge te vervangen, wordt het bericht hieronder weergegeven wanneer de tonercartridge volledig leeg is.

Kleuren die bijna of helemaal op zijn, worden aangegeven in ).

- Y: gele toner
- M: magenta toner
- C: cyaan toner
- Bk: zwarte toner

- Als een van de tonerkleuren leeg raakt (inclusief zwarte toner), is het afdrukken van kleuren niet mogelijk. Als echter de gele, magenta of cyaan toner leeg is, maar er nog wel een hoeveelheid zwarte toner is, wordt in zwart-wit afgedrukt.
- Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan de kleur licht worden of de afbeelding wazig.
- Zorg dat u vier tonercartridges installeert (Y/M/C/Bk).
- Bewaar de gebruikte tonercartridges in een plastic zak (niet weggooien). De gebruikte tonercartridges kunnen worden meegegeven aan uw onderhoudstechnicus.
- Als het Beginscherm of het beginscherm van de modus voor kopiëren wordt weergegeven, kunt u zien hoeveel toner bij benadering nog resteert (aangeduid in %) door de toets [Beginscherm] ingedrukt te houden. Leg een tonercartridge klaar ter vervanging voordat het percentage zakt tot '0%'.
- Wanneer de toner op is wanneer het beginscherm wordt weergegeven, verschijnt het bericht [Toner Op] in de rechterbovenhoek van het scherm.

- Gooi tonercartridges niet in het vuur. Er kan toner rondspatten die brandwonden kan veroorzaken.
- Bewaar tonercartridges buiten bereik van kleine kinderen.
- Als u de tonercartridge rechtop bewaart, kan de toner hard en onbruikbaar worden. Sla tonercartridges altijd op hun zijkant op.
- Als een andere tonercartridge dan een door Sharp aanbevolen tonercartridge wordt gebruikt, levert het apparaat mogelijk niet de maximale kwaliteit en prestaties en kan het schade oplopen. Gebruik een door Sharp aanbevolen tonercartridge.

## Bediening

1. #### Open de voorklep (boven)

2. #### Trek de tonercartridge naar u toe

   Trek de tonercartridge horizontaal voorzichtig naar buiten.
   Als de cartridge plotseling naar buiten wordt getrokken, kunt u toner morsen.

   (Voorbeeld) De gele tonercartridge vervangen
   Houd de tonercartridge met beide handen vast, zoals aangegeven, en trek de cartridge langzaam uit het apparaat.

3. #### Haal een nieuwe tonercartridge uit de verpakking en schud deze vijf- of zesmaal heen en weer (van links naar rechts)

4. #### Plaats de nieuwe tonercartridge langzaam horizontaal

   Een tonercartridge van een andere kleur kan niet worden geïnstalleerd. Zorg dat u een tonercartridge van dezelfde kleur installeert.

5. #### Duw de cartridge naar binnen totdat deze stevig vastzit

6. #### Sluit de voorklep (boven)

   Nadat de tonercartridge is vervangen, wordt automatisch de modus voor afbeeldingsaanpassing geactiveerd. Open de voorklep niet terwijl dit gebeurt.

Terug naar begin