# LIJST MET NETWERKINSTELLINGEN

## Overzicht

Hieronder volgt een lijst van items in de instellingsmodus met de fabrieksinstellingen en beperkingen voor elk item.
Afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de geïnstalleerde randapparatuur zijn sommige instellingen mogelijk niet beschikbaar.
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | A
--- | --- | --- | ---
| Netwerk Instellingen
| Snelle setup
| Nee | Ja
| IPv4-instellingen
| - | Nee | Ja
| IPv6-instellingen
| - | Nee | Ja
| Netwerknaaminstellingen
| - | Nee | Ja
| DNS-instellingen
| - | Nee | Ja
| SMTP-instelling
| - | Nee | Ja
| LDAP-installatie
| - | Nee | Ja
| Openbare map/ NAS- instelling
| - | Nee | Ja
| ALGEMENE configuratie
| Nee | Ja
| ALGEMENE configuratie
| Nee | Ja
| Afdrukstatus bij opstarten
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Netwerk Instellingen
| - | Nee | Ja
| NIC terugstellen
| - | Nee | Ja
| PROTOCOLINSTELLINGEN
| Nee | Ja
| TCP/IP
| Nee | Ja
| TCP/IP-configuratie
| Nee | Ja
| TCP/IP
| Inschakelen | Nee | Ja
| IPv4-instellingen
| Nee | Ja
| DHCP/BOOTP
| Uitschakelen | Nee | Ja
| RARP
| Uitschakelen | Nee | Ja
| IPv6-instellingen
| Nee | Ja
| IPv6
| Uitschakelen | Nee | Ja
| DHCPv6
| Inschakelen | Nee | Ja
| Pingopdracht
| Nee | Ja
| NetWare
| Nee | Ja
| NetWare-configuratie
| Nee | Ja
| NetWare
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Frametype
| 802.2 | Nee | Ja
| Bedieningsmodus
| PSERVER | Nee | Ja
| PSERVER-configuratie
| Nee | Ja
| Bindery-modus
| Inschakelen | Nee | Ja
| RPRINTER-configuratie
| - | Nee | Ja
| EtherTalk
| Nee | Ja
| EtherTalk-instellingen
| Nee | Ja
| EtherTalk
| Uitschakelen | Nee | Ja
| NetBIOS
| Nee | Ja
| NetBIOS-configuratie
| Nee | Ja
| NBT/WINS
| Uitschakelen | Nee | Ja
| SERVICE-INSTELLINGEN
| Nee | Ja
| DNS
| - | Nee | Ja
| WINS
| - | Nee | Ja
| SMTP
| - | Nee | Ja
| SNMP
| - | Nee | Ja
| Kerberos
| - | Nee | Ja
| SNTP
| - | Nee | Ja
| mDNS
| - | Nee | Ja
| AFDRUKPOORTINSTELLINGEN
| Nee | Ja
| LPD
| Nee | Ja
| Instelling LPD
| Nee | Ja
| LPD
| Inschakelen | Nee | Ja
| Time-out
| 0 seconden | Nee | Ja
| Banner gebruiken
| Uitschakelen | Nee | Ja
| RAW
| Nee | Ja
| Instelling ruwe afdruk
| Nee | Ja
| Ruwe afdruk
| Inschakelen | Nee | Ja
| Poortnummer
| 9100 | Nee | Ja
| Time-out
| 90 seconden | Nee | Ja
| Bidirectioneel gebruiken
| Uitschakelen | Nee | Ja
| WSD
| Nee | Ja
| WSD-instellingen
| Nee | Ja
| WSD afdrukken
| Inschakelen | Nee | Ja
| Multicast Discovery gebruiken
| Inschakelen | Nee | Ja
| LDAP-installatie
| Nee | Ja
| LDAP-installatie
| Inschakelen | Nee | Ja
| Lijst Globale adresboeken
| - | Nee | Ja
| Openbare map/ NAS- instelling
| Nee | Ja
| Openbaar
| Gebruik van opslag
| Toegestaan | Nee | Ja
| Gedeeld
| Gebruik van opslag
| Toegestaan | Nee | Ja
| Proxy-instelling
| Nee | Ja
| Adres proxy-server
| - | Nee | Ja
| Gebruikersnaam
| - | Nee | Ja
| Wachtwoord
| - | Nee | Ja
| Poortnummer
| 8080 | Nee | Ja
| Adres zonder proxygebruik
| - | Nee | Ja
| HTTP- toegangs- instellingen
| Nee | Ja
| Aantal gebruikers dat tegelijkertijd kan aanmelden
| 32 | Nee | Ja
| Tijd voor automatisch afmelden
| 60 | Nee | Ja
| Aangemelde gebruiker weergeven
| - | Nee | Ja

Terug naar begin