# IEEE802.1X-INSTELLING

IEEE802.1X-authenticatie maakt het mogelijk om alleen geauthenticeerde apparaten toe te staan gebruik te maken van het netwerk en het netwerk te beschermen tegen misbruik door derden.
Het IEEE802.1X-protocol definieert authenticatie op poortbasis voor zowel bedrade als draadloze netwerken.
U kunt IEEE802.1X-authenticatie met deze instelling in- of uitschakelen. De IEEE802.1X-details kunnen worden ingesteld in 'Instellingsmodus (webversie)'.
Sommige instellingen van webpagina's blokkeren verbinding met het apparaat, afdrukken, scannen of weergave van de instellingsmodus (webversie). Als dit het geval is, schakelt u de IEEE802.1X-instellingen op het apparaat uit en bevestigt u de instellingen opnieuw.
Terug naar begin