# UITVOERBESTEMMING WIJZIGEN

Geef de bestemming van uitgevoerde kopieën op.

## Bediening

1. #### Tik op de toets [Uitvoer]

2. #### Tik op de toets [Staffellade]

   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op .

   - Als geen finisher of nietfinisher is geïnstalleerd, selecteert u de toets [Middelste Lade].
   - Als een finisher (voor het nieten van 100 vellen) of nietfinisher (voor het nieten van 100 vellen) is geïnstalleerd, selecteert u de toets [Staffellade] of [Middelste Lade].
   - Als de doorvoerlade is geïnstalleerd, kunt u de toets [Rechter lade] selecteren.
   - Indien een hogecapaciteitstapelaar geïnstalleerd is, kunt u [Bovenlade] of [Stapelen] selecteren.
   Als de staffel-, nietsorteer-, zadelsteek-, vouw- of perforatiefunctie is opgegeven, is de rechterlade niet beschikbaar.

Terug naar begin