# BINNENKANT

In dit gedeelte worden de namen en functies van de verschillende onderdelen aan de binnenkant van het apparaat beschreven.
Tik op de naam om de details ervan weer te geven.

×
Tonercartridge
Deze cartridge bevat toner. Wanneer de toner in een cartridge opraakt, moet de cartridge van de kleur die opraakt worden vervangen.
-TONERCARTRIDGE
×
Semenvoegeenheid
Hier wordt warmte toegepast om de overgebrachte afbeelding op het papier te smelten.
De fuseereenheid is heet. Zorg dat u geen brandwonden oploopt wanneer u vastgelopen papier verwijdert.
×
Transportband
Via deze band wordt de afbeelding die is gevormd met toner van de fotogeleidende drum overgebracht op papier.
Zorg dat u de transportband niet aanraakt of beschadigt.
Dat kan resulteren in onvolmaakte afbeeldingen.
×
Zijklep rechts
Open deze klep om vastgelopen papier te verwijderen.
×
Klep voor papieromkeereenheid
Deze eenheid wordt gebruikt voor het omkeren van papier bij 2-zijdig afdrukken. Open deze klep om vastgelopen papier te verwijderen.
×
Hoofdschakelaar
Gebruik deze schakelaar om de voeding van het apparaat in te schakelen.
Laat deze schakelaar in de stand staan bij gebruik van de fax- of internetfaxfunctie.
-DE VOEDING IN- OF UITSCHAKELEN EN HET APPARAAT OPNIEUW OPSTARTEN
×
Toneropvangbak
Hierin wordt de overtollige toner verzameld die na het afdrukken is overgebleven.
-TONEROPVANGBAK
Een onderhoudstechnicus verzamelt vervangen toneropvangbakken.
×
Ontgrendelingshendel voor zijklep rechts
U verwijdert vastgelopen papier door aan deze hendel te trekken en de hendel omhoog te houden om de klep aan de rechterkant te openen.
Terug naar begin