# RANDAPPARATUUR

## Overzicht

Het apparaat kan worden voorzien van randapparatuur voor extra functionaliteit.
De randapparatuur is over het algemeen optioneel. Bij enkele modellen maakt bepaalde randapparatuur echter deel uit van de standaarduitrusting.

(vanaf maart 2013)

Productnaam | Productnummer | Beschrijving
--- | --- | ---
Papierlade met grote capaciteit | MX-LC12 | Extra papierlade. Kan maximaal 3,500 vel papier bevatten.
MX-LCX3 N | Extra papierlade. Kan maximaal 3,000 vel papier bevatten.
Papierladen met grote capaciteit | MX-LC13 | Extra papierlade. Kan maximaal 5.000 vel papier bevatten.
Multi-handinvoerlade | MX-MF10 | Extra papierlade. Kan maximaal 500 vel papier bevatten. Installeer deze lade in het apparaat.
MX-MF11 | Extra papierlade. Kan maximaal 500 vel papier bevatten. Installeer deze lade op de laden met grote capaciteit.
Invoerlade voor lang papier | MX-LT10 | Lang papier moet u in de doorvoerlade laden.
Uitvoerlade-eenheid | MX-TR14 | Uitvoerlade moet aan de rechterkant van het apparaat worden geïnstalleerd.
Papierdoorgave-eenheid | MX-RB14 | Deze eenheid is vereist voor het installeren van laden met grote capaciteit.
Aansluitmodule | MX-RB17 | Deze eenheid is vereist om het aansluiten van twee laden met grote capaciteit gemakkelijker te maken.
Uitvoerladekast | MX-TU14 | Uitvoerlade moet in het midden het apparaat worden geïnstalleerd. Deze eenheid is vereist als geen finisher of nietfinisher is geïnstalleerd.
Finisher | MX-FN21 | Dit uitvoerapparaat maakt het gebruik van de nietfunctie en staffelfunctie mogelijk. Er kunnen maximaal 100 vellen papier worden geniet.
Nietfinisher | MX-FN22 | Dit uitvoerapparaat maakt het gebruik van de nietfunctie, staffelfunctie en de functie Inbindkopie mogelijk. Er kunnen maximaal 100 vellen papier worden geniet.
Stapeleenheid met grote capaciteit | MX-ST10 | Deze eenheid is handig bij het uitvoeren van grote aantallen kopieën. Er kunnen maximaal 5.000 vellen papier worden uitgevoerd.
Papierwagen | MX-CA10 | Deze wagen wordt geïnstalleerd in de stapeleenheid met grote capaciteit. Deze eenheid is handig bij het vervoeren van grote aantallen kopieën. Een eenheid van dit product wordt meegeleverd met de MX-ST10 en is bedoeld voor uitbreiding.
Perforatiemodule (voor het perforeren van 100 vellen) | MX-PN13A, MX-PN13B, MX-PN13C, MX-PN13D | Deze eenheid perforeert kopieën en andere uitvoer. Een finisher of nietfinisher is vereist.
Snijmodule | MX-TM10 | Met deze eenheid wordt het overtollige papier van vellen bij zadelsteek afgesneden. Een nietfinisher (voor nieten van 100 vellen) is vereist.
Vouweenheid | MX-FD10 | Met deze eenheid wordt papier gevouwen en uitgevoerd. Een finisher (voor het nieten van 100 vellen) of nietfinisher (voor het nieten van 100 vellen) is vereist.
Invoegeenheid | MX-CF11 | Met deze eenheid worden kaften en invoegvellen ingevoegd. Met deze eenheid kan tevens papier worden ingevoerd naar een finisher (voor het nieten van 100 vellen) of nietfinisher (voor het nieten van 100 vellen) voor afwerking.
Krulcorrectie-eenheid | MX-RB15 | Met deze eenheden worden krullen in afgedrukt papier verwijderd. Deze eenheid is vereist voor het installeren van een finisher (voor het nieten van 100 vellen), nietfinisher (voor het nieten van 100 vellen), vouweenheid of invoegeenheid.
Papierdoorgave-eenheid | MX-RB12 | Deze eenheid is vereist om een finisher of nietfinisher te kunnen installeren.
MX-RB13 | Deze eenheid is vereist voor het direct installeren van een finisher (voor het nieten van 100 vellen) of nietfinisher (voor het nieten van 100 vellen) en invoegeenheid.
Barcode-lettertypekit | MX-PF10 | Hiermee voegt u barcode-lettertypen aan het apparaat toe.
XPS-uitbreidingskit | MX-PUX1 | Met deze kit kan het apparaat als XPS-compatibele printer worden gebruikt. Neem voor informatie contact op met uw leverancier.
Mirrorkit | MX-EB15 | Hiermee slaat u een kopie van de gegevens op een aparte locatie op.
Applicatie-integratiemodule | MX-AMX1 | De applicatie-integratiemodule kan worden gecombineerd met de netwerkscannerfunctie om een metadatabestand aan een gescand afbeeldingsbestand toe te voegen.
Verbeterde compressiekit | MX-EB11 | Hiermee slaat u een gescand document op in PDF-indeling met hoge compressie. PDF met hoge compressie zorgt voor een kleinere bestandsgrootte dan normale PDF.
Applicatiecommunicatiemodule | MX-AMX2 | Hiermee wordt het apparaat via een netwerk aan een externe applicatie gekoppeld.
Toetsenbord | MX-KB13 | Dit is een toetsenbord dat in het apparaat is geïntegreerd. Wanneer deze niet wordt gebruikt, kan deze onder het bedieningspaneel worden opgeborgen.
Uitbreidingskit voor webbrowser | MX-AM10 | Toegang tot Internet is ingeschakeld voor het weergeven van webpagina's.
Stempeleenheid | AR-SU1 | Hiermee wordt in de modus Beeld verzenden elke pagina van het origineel gestempeld nadat deze is gescand. Een automatische documentinvoereenheid is vereist.
Stempelcartridge | AR-SV1 | Twee verificatiestempelcartridges worden meegeleverd.
Nietcartridge | MX-SCX2 | Niet papier. Een finisher of nietfinisher is vereist.
MX-SCX1 | Voert zadelsteekfunctie uit. Een nietfinisher is vereist.
Statusindicator | MX-SL10 | Geeft de status van het apparaat aan.

Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar in sommige landen en regio's.
Terug naar begin