# KOPIEERPROCEDURE

Schakel over van het Beginscherm of elke modus naar de kopieermodus en voer de onderstaande stappen uit.

- KOPIEERMODUS SELECTEREN

- Maximaal afdrukgebied: 319 mm x 480 mm
- Bereik van garantie beeldkwaliteit: 303 mm

## Bediening

1. #### Plaats het origineel

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

2. #### Scan het origineel

   Tik op de toets [Voorbeeld] om het origineel te scannen.

   - Als u een 2-zijdig origineel wilt scannen, configureert u de kopieerinstellingen voor 2-zijdig kopiëren voordat u het origineel gaat scannen.
   - Als u de voorbeeldafbeelding niet wilt controleren, tikt u op de toets [Starten kleur] of [Starten zwart-wit] om het kopiëren te starten.

3. #### Controleer de voorbeeldafbeelding

   Controleer de instellingen, zoals kleur, 2-zijdige status en nietpositie op het voorbeeldscherm.

4. #### Start het kopiëren

   Tik op de toets [Starten kleur] of [Starten zwart/wit].
   - Als u twee of meer kopieën wilt maken, tikt u op de kopieweergavetoets om een aantal kopieën in te stellen.

   - U kunt het instellen van het aantal kopieën annuleren door op de toets [C] (bij de cijfertoetsen) te tikken.
   - U kunt een kopieeropdracht annuleren door op de toets [Afdrukken annuleren] te tikken.
   - Als u op de toets [Bestand] of [Snelbestand] in het actiescherm tikt voordat u het kopiëren start, kunt u het gescande origineel opslaan als gegevensbestand.
   - - GEGEVENS OPSLAAN IN MODUS SNELBESTAND
     - GEGEVENS VAN GESCAND ORIGINEEL OPSLAAN

Terug naar begin