# LADE 3/4

## Overzicht

Er kan maximaal 500 vel papier van formaat A3W tot B5R (12" × 18" tot 7-1/4" × 10-1/2"R) in lade 3 worden geladen.
Er kan maximaal 500 vel papier van formaat A3W tot A5R (12" × 18" tot 5-1/2" × 8-1/2"R) in lade 4 worden geladen.
In lade 4 kunnen andere typen papier dan normaal papier, speciale media zoals tabpapier en transparanten worden geladen.
Als u tabpapier wilt laden, moet de speciale geleider worden geïnstalleerd.
Als u een ander type of formaat papier hebt geladen dan de keer ervoor, moet u de instellingen in de instellingsmodus controleren. Een onjuiste instelling kan een afdrukstoring, afdrukken op papier van onjuist formaat of type of vastgelopen papier veroorzaken.

###### Het type en formaat van het papier controleren:

Selecteer in 'Instellingsmodus' [Systeeminstellingen] → [Papierlade-instellingen].
Plaats geen zware voorwerpen op de lade en pas er geen neerwaartse druk op uit.

## Bediening

1. #### Trek de papierlade naar buiten

   Trek rustig aan de lade totdat deze niet meer verder gaat.
   Voor het laden van papier gaat u naar stap 3.

   Blijf de hendel vasthouden totdat de lade is ontgrendeld.

2. #### Stel de geleideplaten A en B af door de vergrendelingshendels in te knijpen en de geleideplaten naar de juiste afmetingen in lengte en breedte te schuiven voor het te laden papier.

   ###### (1) Knijp de vergrendeling van geleideplaat A in en schuif naar het gewenste papierformaat.

   ###### (2) Knijp de vergrendeling van geleideplaat B in en schuif naar het gewenste papierformaat.

   Als u naar een standaardpapierformaat schuift, wordt geleideplaat B automatisch vergrendeld.

   ###### (3) Voor niet-standaardformaten moet u de vergrendelingsknop (C) indrukken nadat u geleideplaat B op het gewenste formaat hebt gezet.

   Een niet-standaardpapierformaat kan alleen in lade 4 worden geladen. Lade 3 kan niet worden gebruikt voor papierformaten die niet standaard zijn.

3. #### Plaats het papier in de lade

   Plaats het papier met de afdrukzijde omlaag. De stapel mag niet boven de indicatorlijn uit komen (maximaal 500 vel).

   Waaier het papier goed uit voordat u het laadt. Als u het papier niet uitwaaiert, kunnen meerdere vellen tegelijk worden ingevoerd waardoor het apparaat vastloopt.

4. #### Schuif de papierlade rustig terug in het apparaat

   Druk stevig tegen de lade totdat deze volledig in het apparaat zit.

### Tabpapier laden in lade 4

1. #### Verwijder de geleider voor het tabpapier

   De geleider bevindt zich binnen in lade 4.

2. #### Trek de lade naar buiten en installeer de geleider

   Stel de geleideplaten in op de driehoekige markeringspositie.
   Installeer de geleider zodat deze de geleideplaten bedekt.
   Stel de geleideplaten in de lade in op het formaat in lengte- en breedterichting van het te laden papier.

3. #### Plaats het tabpapier in de lade

   Plaats het tabpapier met de afdrukzijde omlaag zodat de tab zich aan de linkerkant bevindt.

   Zie de volgende afbeelding en pas de tabpositie van het tabpapier aan.

4. #### Schuif de lade rustig in het apparaat en stel het papiertype in op tabpapier

   Stel, met behulp van 'Papierlade-instellingen' in de systeeminstellingen het papiertype in op tabpapier.

   ###### U kunt als volgt het papiertype instellen op tabpapier:

   Selecteer in 'Instellingsmodus' [Systeeminstellingen] → [Papierlade-instellingen].

Terug naar begin