# DOORVOERLADE

## Overzicht

Gebruik de doorvoerlade voor het afdrukken op normaal papier, enveloppen, etikettenvellen, tabpapier en andere speciale media.
Er kunnen maximaal 100 vellen papier in de doorvoerlade (op het apparaat) worden geladen, of maximaal 500 vellen in de doorvoerlade (in de laden met grote capaciteit), en continu afdrukken is mogelijk net als bij andere laden.
Zie 'APPARAATSPECIFICATIE/SPECIFICATIE KOPIEERMACHINE', 'SPECIFICATIE VAN LADEN MET GROTE CAPACITEIT' en 'INSTELLINGEN VOOR PAPIERLADEN in de instellingsmodus in de 'Verkorte installatiehandleiding' voor gedetailleerde informatie over het formaat en type papier dat in de doorvoerlade kan worden geplaatst.

- Bij het gebruik van ander gewoon papier dan het Sharp-standaardpapier of andere speciale media dan de door Sharp aanbevolen transparanten, of wanneer u afdrukt op de achterzijde van eerder bedrukt papier, moet het papier met één vel tegelijk worden geladen. Als u meerdere vellen tegelijk laadt, zal het apparaat vastlopen.
- Strijk eventuele krullen vlak voordat u het papier laadt.
- Verwijder bij het toevoegen van papier eventueel resterend papier uit de doorvoerlade, combineer het met het toe te voegen papier en plaats het papier als één stapel terug. Als u papier toevoegt zonder dit te combineren met het resterende papier, kan het apparaat vastlopen.

### Het origineel plaatsen

Laad papier van maximaal formaat A5R (5-1/2" × 8-1/2"R) liggend.

Doorvoerlade (op het apparaat) | Doorvoerlade (op de laden met grote capaciteit)

### Tabpapier laden

Als u afdrukt op tabpapier, plaatst u het papier met de afdrukzijde omlaag.
Voor de doorvoerlade (op de laden met grote capaciteit) moet de speciale geleider worden geïnstalleerd in de geleiders van de doorvoerlade aan de achterkant. De speciale geleider bevindt zich aan de linkerkant van de laden met grote capaciteit.

| Doorvoerlade (op het apparaat) | Doorvoerlade (op de laden met grote capaciteit)
--- | --- | ---
Links |  |
Rechts |  |

- Gebruik alleen tabpapier dat van papier is gemaakt. Tabpapier van ander materiaal dan papier (folie, enzovoort) kan niet worden gebruikt.
- Als u wilt kopiëren op de tabs van tabpapier, komt [Tabkopie] in 'Overige' van pas.

### Transparanten laden

- Gebruik door SHARP aanbevolen transparanten.
- Waaier de vellen enkele malen uit bij het laden van meerdere transparanten in de doorvoerlade.
- Verwijder bij het afdrukken op transparanten elk vel zodra dit is afgedrukt en uit het apparaat komt. Als de vellen in de uitvoerlade worden opgestapeld, kunnen deze omkrullen.

### Enveloppen laden

Als u enveloppen in de doorvoerlade laadt, plaatst u deze in de stand zoals aangegeven in de afbeelding.
Enveloppen plaatsen
U kunt alleen op de voorzijde van de enveloppen afdrukken of kopiëren. Zorg dat de voorzijde omlaag gericht is.

Enveloppen kunnen uitsluitend in de doorvoerlade op het apparaat worden geladen. (Enveloppen kunnen niet in de doorvoerlade op de lades met grote capaciteit worden geladen.)

Doorvoerlade (op het apparaat)

### Belangrijke tips voor het laden van enveloppen

- Druk niet op beide zijden van een envelop af. Dit kan leiden tot vastlopen of een slechte afdrukkwaliteit.
- Voor sommige typen enveloppen gelden beperkingen. Neem voor meer informatie contact op met een Sharp-onderhoudstechnicus.
- In sommige bedrijfsomgevingen kunnen kreukels, vegen, vastlopen van het papier, slechte tonerfusering of apparaatstoringen optreden.
- Gebruik de volgende enveloppen niet:
  - Enveloppen met een metalen onderdeel, een plastic haak of een stoffen haak
  - Enveloppen die met een koord worden gesloten
  - Vensterenveloppen
  - Gevoerde enveloppen
  - Enveloppen met een oneffen oppervlak, afgewerkt met opdruk of reliëf
  - Duplexenveloppen of enveloppen met kleefstrook of ander synthetisch sluitingsmateriaal
  - Handgemaakte enveloppen
  - Bubbelenveloppen
  - Enveloppen die zijn beschadigd met een kreuk, vouw of scheur
- Enveloppen waarbij de uitgelijnde plaknaad aan de achterzijde niet is uitgelijnd met de hoekrand mogen niet worden gebruikt. Dit kan kreuken veroorzaken.
- De afdrukkwaliteit wordt niet gegarandeerd aan de omtrekken van enveloppen met een breedte van 10 mm.
- De afdrukkwaliteit is niet gegarandeerd op delen van enveloppen met een aanzienlijk stapsgewijs verloop in dikte, zoals op vierlaagse delen of delen met minder dan drie lagen.
- De afdrukkwaliteit is niet gegarandeerd op enveloppen met sluitstrips.

### Belangrijke punten bij het gebruik van reliëfpapier

Het effect van oneffen oppervlakken van reliëfpapier kan van invloed zijn op de afdrukkwaliteit, afhankelijk van het type reliëfpapier.
Raadpleeg voor meer informatie de leverancier of erkende servicevertegenwoordiger.

## Bediening

### Doorvoerlade (op het apparaat)

1. #### Open de doorvoerlade

   Als u papier laadt dat groter is dan A4R of 8-1/2" × 11"R, kunt u het verlengstuk uittrekken.
   Trek het verlengstuk van de doorvoerlade helemaal uit.

   Plaats geen zware voorwerpen op de doorvoerlade en pas er geen neerwaartse druk op uit.

2. #### Stel de geleiders van de doorvoerlade af op de breedte van het papier

3. #### Schuif het papier langs de geleiders van de doorvoerlade totdat het niet meer verder gaat

   Laad het papier met de afdrukzijde omlaag.

   - Druk het papier niet met kracht naar binnen.
   - Als de geleiders van de doorvoerlade breder zijn ingesteld dan het papier, moet u deze naar binnen schuiven totdat ze zijn afgesteld op de breedte van het papier. Als de geleiders van de doorvoerlade te breed zijn afgesteld, kan het papier scheef worden geladen of gekreukt raken.

### Doorvoerlade (op de laden met grote capaciteit)

1. #### Als u het papier in de doorvoerlade wilt vervangen, drukt u op de bedieningstoets en verwijdert u het papier

   De papiertafel wordt naar beneden verplaatst. De bedieningstoets knippert terwijl de papiertafel naar beneden wordt verplaatst. De toets licht op als de papiertafel beneden is aangekomen. Verwijder het papier pas wanneer de toets niet langer knippert.

2. #### Stel de geleiders van de doorvoerlade af op de breedte van het papier

   Pak de vergrendelingshendel van de geleider vast om de geleiders van de doorvoerlade aan te passen aan het papierformaat. Pas de geleiders van de doorvoerlade aan de achterkant aan.
   Als u papier laadt dat groter is dan A4R of 8-1/2" × 11"R, kunt u het beste het verlengstuk van de doorvoerlade uittrekken. Verwijder de geleiders van de doorvoerlade aan de achterkant en bevestig deze aan de lade van de invoegeenheid.

   - Trek het verlengstuk van de doorvoerlade helemaal uit.
   - Als u papier laadt dat groter is dan A3W of 8-1/2" × 14"R, verwijdert u de geleiders van de doorvoerlade aan de achterkant.
   Plaats geen zware voorwerpen op de doorvoerlade en pas er geen neerwaartse druk op uit.

3. #### Schuif het papier helemaal langs de geleiders van de doorvoerlade in de doorvoerlade totdat het niet meer verder gaat en pas vervolgens de geleider aan de rechterkant aan.

   Laad het papier met de afdrukzijde omhoog.
   De stapel mag niet boven de indicatorlijn uit komen.
   In de lade kan maximaal 550 vel papier worden geladen.

   - Druk het papier niet met kracht naar binnen.
   - Als de geleiders van de doorvoerlade breder zijn ingesteld dan het papier, moet u deze naar binnen schuiven totdat ze zijn afgesteld op de breedte van het papier. Als de geleiders van de doorvoerlade te breed zijn afgesteld, kan het papier scheef worden geladen of gekreukt raken.

4. #### Druk op de bedieningstoets

   De papiertafel wordt omhoog verplaatst. De bedieningstoets knippert terwijl de papiertafel omhoog wordt verplaatst. De toets licht op als de papiertafel boven is aangekomen.

Terug naar begin